Author: Пользователь
Company: Home

ГОСТ 12.1.007-76

Группа Т58
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Классификация и общие требования безопасности

Occupational safety standards system. Noxious substances.
Classification and general safety requirements 

Дата введения 1977-01-01 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

     1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности
     2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.03.76 N 579
      3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
      4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ        
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта
ГОСТ 12.1.005-88 | 4.1, приложение
          
     5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
     6. ИЗДАНИЕ (февраль 2002 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в сентябре 1981 г., марте 1989 г. (ИУС 12-81, 6-90)
      
     Настоящий стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства, и устанавливает общие требования безопасности при их производстве, применении и хранении.
     Стандарт не распространяется на вредные вещества, содержащие радиоактивные и биологические вещества (сложные биологические комплексы, бактерии, микроорганизмы и т.п.).
     Термины и пояснения к ним приведены в приложении. 
          (Измененная редакция, Изм. N 2).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

     1.1. По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности:
     1-й - вещества чрезвычайно опасные;
     2-й - вещества высокоопасные;
     3-й - вещества умеренно опасные;
     4-й - вещества малоопасные.
     1.2. Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, указанных в таблице.
     
Наименование показателя | Нормы для класса опасности
| 1-го | 2-го | 3-го | 4-го
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/ м | Менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | Более 10,0
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг | Менее 15 | 15-150 | 151-5000 | Более 5000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг | Менее 100 | 100-500 | 501-2500 | Более 2500
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м | Менее 500 | 500-5000 | 5001-50000 | Более 50000
Коэффициент возможности ингаляционного отравления (КВИО) | Более 300 | 300-30 | 29-3 | Менее 3
Зона острого действия | Менее 6,0 | 6,0-18,0 | 18,1-54,0 | Более 54,0
Зона хронического действия | Более 10,0 | 10,0-5,0 | 4,9-2,5 | Менее 2,5

         1.3. Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
     2.1. На предприятиях, производственная деятельность которых связана с вредными веществами, должны быть:
     разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при производстве, применении и хранении вредных веществ;
          выполнены комплексы организационно-технических, санитарно-гигиенических и медико-биологических мероприятий.
     2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными веществами должны предусматривать:
     замену вредных веществ в производстве наименее вредными, сухих способов переработки пылящих материалов - мокрыми;
     выпуск конечных продуктов в непылящих формах;
     замену пламенного нагрева электрическим, твердого и жидкого топлива - газообразным;
     ограничение содержания примесей вредных веществ в исходных и конечных продуктах;
     применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, непрерывность процессов производства, автоматический контроль процессов и операций), исключающей контакт человека с вредными веществами;
     выбор соответствующего производственного оборудования и коммуникаций, не допускающих выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации при нормальном ведении технологического процесса, а также правильную эксплуатацию санитарно-технического оборудования и устройств (отопления, вентиляции, водопровода, канализации);
     рациональную планировку промышленных площадок, зданий и помещений;
     применение специальных систем по улавливанию и утилизации абгазов, рекуперацию вредных веществ и очистку от них технологических выбросов, нейтрализацию отходов производства, промывных и сточных вод;
     применение средств дегазации, активных и пассивных средств взрывозащиты и взрывоподавления;
     контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями п.4.1;
     включение в стандарты или технические условия на сырье, продукты и материалы токсикологических характеристик вредных веществ;
     включение данных токсикологических характеристик вредных веществ в технологические регламенты;
     применение средств индивидуальной защиты работающих;
     специальную подготовку и инструктаж обслуживающего персонала;
     проведение предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, имеющих контакт с вредными веществами;
     разработку медицинских противопоказаний для работы с конкретными вредными веществами, инструкций по оказанию доврачебной и неотложной медицинской помощи пострадавшим при отравлении.

3. ТРЕБОВАНИЯ К САНИТАРНОМУ ОГРАНИЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

     3.1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для использования при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, а также для предупредительного и текущего санитарного надзора.
     3.2. (Исключен, Изм. N 2).
     3.3. Содержание в организме вредных веществ, поступающих в него различными путями (при вдыхании, через кожу, через рот), не должно превышать биологических предельно допустимых концентраций (ПДК).
          (Измененная редакция, Изм. N 2).
     3.4. На период, предшествующий проектированию производств, должны временно устанавливаться ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций в рядах близких по строению соединений, или по показателям острой опасности. 
          В отдельных случаях, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, допускается при проектировании производства использование ОБУВ величиной не менее 1 мг/м в воздухе рабочей зоны (умеренно- и малоопасные вещества). В остальных случаях ОБУВ не должны применяться при проектировании производства;
     ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих с условиями труда.
     (Измененная редакция, Изм. N 1).
     3.5. В соответствии с устанавливаемыми ПДК или ОБУВ вредных веществ должны разрабатываться методы их контроля в воздухе рабочей зоны.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

     4.1. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.
     (Измененная редакция, Изм. N 1).
          4.2-4.4. (Исключены, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное 
ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ
Термин | Определение
Вредное вещество | Вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений
Рабочая зона | По ГОСТ 12.1.005
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны | По ГОСТ 12.1.005
Средняя смертельная доза при введении в желудок | Доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном введении в желудок
Средняя смертельная концентрация в воздухе | Концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух- четырехчасовом ингаляционном воздействии
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу | Доза вещества, вызывающая гибель 50% животных при однократном нанесении на кожу
Коэффициент возможности ингаляционного отравления | Отношение максимально достижимой концентрации вредного вещества в воздухе при 20 °С к средней смертельной концентрации вещества для мышей
Зона острого действия | Отношение средней смертельной концентрации вредного вещества к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций
Зона хронического действия | Отношение минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне целостного организма, выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций, к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей вредное действие в хроническом эксперименте по 4 ч, пять раз в неделю на протяжении не менее четырех месяцев
Тест экспозиции | Биологическая ПДК - уровень вредного вещества (или продуктов его превращения) в организме работающего (кровь, моча, выдыхаемый воздух и др.) или уровень биологического ответа (содержание метгемоглобина, активность холинэстеразы и др.) наиболее поражаемой системы организма, при котором непосредственно в процессе воздействия или в отдаленные сроки жизни настоящего или последующего поколений не возникает заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, определяемых современными методами исследования.
     
          Текст документа сверен по:      
официальное издание 
Система стандартов безопасности труда.
Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2002