МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 20 апреля 2006 года N 297

  
 Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики 

  

 В  соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, стр.162),   

 приказываю:   
   
 Утвердить  Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики согласно приложению*.   

   
 
Министр
  здравоохранения и
  социального развития
  Российской Федерации
 М.Зурабов

      
 Приложение
 к приказу Министерства
 здравоохранения и
 социального развития
 Российской Федерации
 от 20 апреля 2006 года N 297 

      
 ТИПОВЫЕ НОРМЫ
 бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды 
повышенной видимости работникам всех отраслей экономики 

  

  
					
N
 п/п 
	Профессия или должность 
	Наименование сигнальной спецодежды 
	Класс защиты 
	Норма выдачи на год
 (единиц или комплектов)
 	
1 
	2 
	3 
	4 
	5 

 	 

 	 
 	
1. Автомобильный транспорт и шоссейные дороги 

	

	
	
1 
	Асфальтобетонщик 
	При выполнении работ по укладке холодного асфальтобетона:

	

	Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении работ по укладке горячего асфальтобетона:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При постоянном выполнении работ по ремонту дорог дополнительно:

	

	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 

	

	
	
2 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
3 
	Водитель 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	мототранспортных 

	

	средств; водитель погрузчика; машинист 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	автогрейдера; тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
4 
	Диспетчер автомобильного транспорта 
	При работе на наружных постах по использованию порожних пробегов грузовых автомобилей: 

	

	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	дежурный 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	дежурный 

	

	
	
5 
	Дорожный рабочий; мастер дорожный 
	Костюм сигнальный или полукомбинезон с курткой сигнальные 
	3 
	1 

	

	

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
6 
	Машинист автогудронатора 
	Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	
	
7 
	Машинист бетоноукладчика; машинист катка самоходного с гладкими вальцами; машинист укладчика асфальтобетона 
	Комбинезон сигнальный 
	3 
	1 на 2 года 

	

	
	
8 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ по обтирке автобусов и легковых автомобилей:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
9 
	Рабочий, занятый на топографо-геодезических 
	При выполнении топографо-геодезических работ: 

	работах 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке утепленный 
	3 
	по поясам 

	

	
	
10 
	Слесарь-ремонтник 
	При выполнении работ по промывке, ремонту и испытанию бензоколонок и арматуры:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
11 
	Смазчик 
	При выполнении работ по заправке агрегатов автомобилей маслом при ремонте и техническом обслуживании:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

2. Речной транспорт

I. Флот 

	

	
	
12 
	Лебедчик-машинист; лебедчик-моторист; матрос; старшие: лебедчик-машинист; лебедчик-моторист, матрос 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

II. Порты и пристани 

	

	
	
13 
	Водитель автомобиля; водитель электро- и автотележки; водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
14 
	Лебедчик старший 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	
	
15 
	Мастер погрузочно-
 разгрузочных работ 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
16 
	Машинист крана (крановщик); старший машинист крана (крановщик), обслуживающий плавкран 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
17 
	Механизатор (докер-
 механизатор) комплексной бригады на 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой из смешанных тканей 
	3 
	1 

	 погрузочно-разгрузочных работах 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	По поясам 

	
	При выполнении работ по перегрузке мокросоленых кож: 

	

	

	
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой из смешанных тканей 
	3 
	1 

	

	

	
	При погрузке и выгрузке кислот, щелочей и едких веществ:

	

	Костюм сигнальный кислотозащитный
 
	3 
	1 

	
	При погрузке и выгрузке пылящих грузов:

	

	Комбинезон сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При погрузке и выгрузке торфа, угля, песка и кокса:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	
	
18 
	Механик грузового района (участка);   
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	инженер-механик; мастер   
 	При работе в угольных и зерновых траншеях: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
19 
	Приемосдатчик груза и багажа; матрос-    
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	приемосдатчик грузов 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
20 
	 Рабочий 
	При выполнении работ по сборке и выловке аварийной древесины: 

	

	
	 Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
21 
	Слесарь-ремонтник 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
22 
	Такелажник судовой 
	При выполнении работ по оснастке кранов и изготовлению захватных приспособлений:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
23 
	Транспортерщик 
	 Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Судоремонтные предприятия 

	

	
	
24 
	Машинист крана (крановщик)
 	При работе на открытом воздухе: 

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
25 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ по уборке доков и судов:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой из смешанных тканей
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	

	
	
26 
	Такелажник судовой 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении работ по подъему судов:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой из смешанных тканей
 
	3 
	1 

	
	При выполнении  работ на открытом воздухе зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

IV. Путевое хозяйство и гидросооружения 

	

	
	
27 
	Взрывник 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный с капюшоном
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
28 
	Машинист насосных установок; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	компрессорных установок; машинист шлюзовых ворот 
	Полуплащ непромокаемый сигнальный 
	2 
	1 на 4 года 

	

	

V. Подводно-технические работы 

	

	
	
29 
	Гидромониторщик; машинист компрессора передвижного с 
	При выполнении работ на льду и на открытых водоемах: 

	двигателем внутреннего сгорания; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	трубоочистительной машины; машинист 
	Полуплащ непромокаемый сигнальный 
	2 
	1 на 3 года 

	электростанции передвижной; машинист электросварочного 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания; машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	снарядов и грунтонасосных установок 

	

      

					
3. Морской транспорт

I. Флот 

	

	
	
30 
	Лебедчик; старший лебедчик 
	При работе на земснарядах: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
31 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

II. Служба пути, экспедиционные отряды 
аварийно-спасательных и подводно-технических работ 

	

	
	
32 
	Взрывник 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по морским районам 

	

	
	
33 
	Рабочий поста судоходной обстановки; мастер выправительных работ; мастер путевых работ; старшина; техник 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
34 
	Рабочий, занятый в разъездной обстановочной бригаде 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
35 
	Такелажник судовой; рабочий 
	При выполнении аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ на плаву:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по морским районам 

	

	

III. Гидрографические организации

1. Круглогодичные (зимовочные) гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции (кроме стационарных), отряды, партии и группы, а также гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции, отряды, партии и группы, выполняющие работы в зимне-весенний и осенне-зимний период 

	

	
	
36 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	2 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	
	
37 
	Тракторист; водитель вездехода 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	

2. Навигационные гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции, отряды, партии и группы, выполняющие полевые работы в летне-осенний период 

	

	
	
38 
	Моторист (старший), занятый в полевом отряде и партии 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
3. Работники сквозных профессий и должностей, работающие в районах Крайнего Севера 

	

	
	
39 
	Водитель автомобиля; водитель вездехода 
	При управлении вездеходом и автомобилями всех наименований (кроме легковых):

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
40 
	Геодезист; геолог 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
41 
	Машинист бульдозера; тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
42 
	Моторист (старший); матрос; рулевой (кормщик) катера 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

IV. Порты 

	

	
	
43 
	Водитель автомобиля; водитель электро- и 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	автотележки; водитель погрузчика 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
44 
	Водораздатчик порта 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
45 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	При эксплуатации и наружном ремонте зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
46 
	Механизатор (докер-
 механизатор) 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 
	Плащ непромокаемый с капюшоном сигнальный 
	3 
	дежурный 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 

	
	При работе на трюмных, вагонных и складских машинах, работающих на перегрузке навалочных и сыпучих грузов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При перегрузке кислот и других едких веществ:

	

	Костюм сигнальный кислотозащитный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении работ по выгрузке древесины из воды:

	

	Жилет сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении работы по перегрузке песка:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При выполнении работ по перегрузке пылящих грузов, зерна, угля, сажи и апатитового концентрата:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При сопровождении грузов на автомашинах вне кабин:

	

	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	2 
	дежурный 

	
	При выполнении работ по перегрузке мокросоленых кож:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	При выполнении обязанностей сигнальщика:

	

	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	2 
	дежурный 

	
	Жилет сигнальный*
 
	2 
	1 

	
	При выполнении работы по перевозке этилированного бензина в таре:

	

	Костюм сигнальный хлопчатобумажный 
	2 
	1 

	

	
	
47 
	Подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса; выгрузчик древесины из воды, занятый выловом аварийной древесины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
48 
	Такелажник судовой 
	При выполнении работ по оснастке кранов и изготовлению захватных приспособлений:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
49 
	Транспортерщик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

V. Судоремонтные работы 

	

	
	
50 
	Машинист крана (крановщик); машинист 
	При обслуживании парового крана: 

	

	(кочегар) котельной 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
51 
	Стропальщик 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах по оснастке судов зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
52 
	Такелажник судовой 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При выполнении работ по подъему судов:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

      

					
4. Гражданская авиация

I. Летный состав и обслуживающий персонал

1. Авиация транспортная, применения в отраслях экономики 

	

	
	
53 
	Инструктор авиапожарной команды; 
	Костюм с сигнальными элементами 
	1 
	1 

	парашютист (десантник) пожарный 
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
54 
	Инструктор парашютной и десантно-пожарной 
	Выполняющим работу по авиационной охране лесов: 

	службы; инструктор парашютно-пожарной 
	Костюм с сигнальными элементами 
	1 
	1 

	(десантно-пожарной) команды (группы); старший инструктор парашютной и десантно-
 пожарной службы; старший инструктор парашютно-пожарной (десантно-пожарной) команды (группы)
 	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
55 
	Работники поисково-
 спасательных групп 
	При выполнении поисково-спасательных работ: 

	(команд)
 	Комбинезон с сигнальными элементами 
	1 
	1 на 2 года 

	

	

II. Техническая эксплуатация самолетов и вертолетов

1. Авиация транспортная, примененная в отраслях экономики и учебно-летных организаций 

	

	
	
56 
	Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям; 
	Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами 
	1 
	2 на 2 года 

	авиационный механик (техник) по приборам и 
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	1 
	1 на 3 года 

	электрооборудованию; авиационный механик (техник) по радиооборудованию; авиационный техник (механик) по парашютным и аварийно-
 спасательным средствам; авиационный техник по приборам - метролог; инженер, работающий в отделе технического контроля (ОТК); инженер смены; комплектовщик авиационной техники; мастер; мастер контрольный; начальник смены авиационно-технической базы; начальник участка авиационно-технической базы; начальник участка по парашютным и аварийно-спасательным средствам; руководитель группы; авиационный техник по горюче-
 смазочным материалам, старший авиационный техник по горюче-смазочным материалам, непосредственно занятые организацией заправки самолетов и вертолетов на стоянке; техник, занятый на ремонтных предприятиях; электромеханик по испытанию и ремонту 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	электрооборудования, занятые технической эксплуатацией самолетов и вертолетов непосредственно на аэродромах 

	

	

	
	
57 
	Главный механик авиационно-технической базы; инженер 
	Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами 
	1 
	1 

	авиационного отряда; инженер и старший инженер авиационной эскадрильи; инженер летного учебного заведения и авиационно-
 технической базы; начальник отдела технического контроля (ОТК) авиационно-
 технической базы; начальник цеха (авиационно-технической базы); старший инженер авиационного отряда; старший мастер контрольный авиационно-технической базы 
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	дежурный 

	

	
	
58 
	Инженер по нормированию труда; 
	При выполнении наружных работ: 

	

	инженер по охране труда; нормировщик; старший инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	
	
59 
	Механик; техник авиационный 
	При работе на учебных аэродромах по практическому обучению технической эксплуатации самолетов и вертолетов: 

	

	

	
	Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами
 
	1 
	1 на 2 года 

	
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	Дежурный 

	

	
	
60 
	Руководители и специалисты 
	При непосредственном участии в летных испытаниях:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	

2. Авиационно-технический состав, непосредственно связанный с техническим обслуживанием самолетов, выполняющих международные рейсы 

	

	

	

	
	
61 
	Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям; 
	Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами 
	1 
	2 на 2 года 

	авиационный механик (техник) по приборам и 
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	1 
	1 на 3 года 

	электрооборудованию; авиационный механик (техник) по радиооборудованию; комплектовщик авиационной техники; мастер, старший мастер, непосредственно занятые на технической эксплуатации самолетов и вертолетов на аэродроме; авиационный техник по горюче-
 смазочным материалам, старший авиационный техник по горюче-
 смазочным материалам, непосредственно занятые организацией заправки самолетов и вертолетов на стоянках; начальник смены; начальник участка 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
62 
	Водитель погрузчика; грузчик, занятый на погрузке и разгрузке 
	Костюм хлопчатобумажный (технический) с сигнальными элементами 
	1 
	1 на 2 года 

	грузов на летательные аппараты 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	дежурный 

	

	
	
63 
	Машинист крана (крановщик);
 машинист грузового причала 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
II. Общие профессии 

	

	
	
64 
	Аэродромный рабочий 
	При выполнении работ по эксплуатации аэродромов  на открытом воздухе:

	

	Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами
 
	1 
	1 

	
	Плащ влагозащитный сигнальный
 
	3 
	1 на 4 года 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
65 
	Водитель автомобиля 
	При работе непосредственно на аэродроме:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
66 
	Водитель вездехода 
	При обслуживании самолетов на аэродроме:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
67 
	Дежурный по сопровождению 
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	воздушных судов; советник,
 	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	занятый безопасностью полетов; специалист инспекции государственного надзора за безопасностью полетов в аэропортах; работник службы авиационной безопасности в аэропортах (на аэродромах)
      
 	Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке со сквозной стежкой 
	
	1 на 4 года 
	
68 
	Диспетчер, занятый организацией загрузки 
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	дежурный 

	самолетов в аэропортах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	
	
69 
	Инженер; старший инженер, мастер; старший мастер; мастер 
	При постоянной работе на аэродроме по подготовке самолетов и вертолетов к полетам: 

	контрольный, старший мастер контрольный, мастер летно-
 испытательной станции 
	Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами 
	1 
	1 

	

	
	
70 
	Мастер отдела главного механика; рабочий отдела главного механика 
     
 	При выполнении работ непосредственно на аэродроме на открытом воздухе:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	
	
71 
	Оператор заправочных станций 
	При заправке самолетов и вертолетов: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	

	
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
72 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работы по подготовке производства авиационно-технической базы непосредственно на аэродроме на открытом воздухе:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
73 
	Прожекторист; электромеханик по 
	При выполнении работ на аэродроме: 

	

	обслуживанию светотехнического 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	оборудования систем обеспечения полетов; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	дежурный 

	

	
	
74 
	Работник, занятый технической приемкой авиапредприятия,
 	При работе по приему изделий на авиационных заводах: 

	организации гражданской авиации 
	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	
	
75 
	Старший агент по организации 
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	обслуживания пассажирских авиаперевозок; агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
76 
	Старший агент по организации обслуживания почтово-
 	При постоянном выполнении работ в службе организации перевозок: 

	грузовых авиаперевозок; агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок; подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
77 
	Старший инженер; инженер; старший техник; техник; старший электромеханик; электромеханик 
	При работе по обслуживанию радиолокационных и радионавигационных объектов, наземного электрооборудования связи и электросветообеспечения полетов: 

	
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	дежурный 

	

	

	При работе на открытом воздухе дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
78 
	Старший инженер; инженер, старший 
	При постоянной работе на открытом воздухе: 

	техник; техник, работающие в авиационных отрядах, объединенных с аэропортом 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
79 
	Техник авиационный 
	При выполнении работы по светотехническому обеспечению полетов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	до износа 

	
	Плащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	дежурный 

	

	
	
80 
	Тракторист; машинист автогрейдера; машинист 
	При выполнении работ на аэродроме: 

	

	бульдозера 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	до износа 

	
	Полуплащ влагозащитный сигнальный 
	3 
	до износа 

	

	
	
Примечания к разделу 4 "Гражданская авиация": 

	
1. В костюмах летних для работников гражданской авиации с сигнальными элементами, комбинезонах с сигнальными элементами и костюмах с сигнальными элементами площадь световозвращающего материала должна быть не менее 0,10 м. 

	
2. На борту воздушных судов, выполняющих грузовые и пассажирские перевозки, а также воздушных судов, выполняющих работы по авиационной охране лесов и авиахимические работы, должны быть дежурные сигнальные жилеты 2 класса защиты по количеству летного и кабинного экипажа воздушного судна. Срок носки жилетов - "До износа". 

	
3. Все работники, связанные с обслуживанием воздушных судов и пассажиров, при передвижении по территории аэродрома вне транспорта, должны обеспечиваться сигнальными жилетами 2 класса защиты. Срок носки жилета - "До износа". 

	
4. Работникам, связанным с обслуживанием воздушных судов и пассажиров, передвигающимся по территории аэродрома в транспорте, допускается заменять: жилет сигнальный 2 класса защиты на костюм хлопчатобумажный для работников гражданской авиации с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала 0,10 м; плащ (полуплащ) влагозащитный сигнальный на плащ (полуплащ) влагозащитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала 0,10 м. 
.
 	
5. Разрешается не использовать сигнальные жилеты в осенне-зимний период в случае, если утепленная спецодежда обеспечивает 2 класс  защиты. 

 

					
5. Железные дороги

I. Локомотивное хозяйство

81 
	Бригадир (освобожденный)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
82 
	Водитель дрезины; водитель погрузчика, водитель электро- и автотележки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
83 
	Дежурный оборотного локомотивного депо, дежурный основного локомотивного депо 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
84 
	Дежурный стрелочного поста; оператор поста централизации; сигналист 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
85 
	Доставщик поездных документов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
86 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
87 
	Инженер-технолог, главный технолог, занятые на текущем ремонте и техническом обслуживании локомотивов; работники, занятые в динамометрических вагонах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
88 
	Мастер локомотивного депо; старший мастер локомотивного депо; приемщик поездов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
89 
	Машинист автомотрисы, занятый перевозкой 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	пассажиров; машинист дизель-поезда; 
	При выполнении маневровых работ: 

	

	машинист-инструктор локомотивных бригад; машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист электровоза; помощник машиниста дизель-поезда; помощник машиниста паровоза; помощник машиниста тепловоза; помощник машиниста электропоезда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
90 
	Машинист моечной установки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
91 
	Машинист пескоподающей установки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
92 
	Мойщик-уборщик подвижного состава 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
93 
	Моторист поворотного круга 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
94 
	Начальник базы топлива; начальник базы нефтепродуктов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
95 
	Начальник депо; заместитель начальника депо; главный инженер, работающий в депо 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
96 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятые в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
 97 
	Подсобный рабочий, занятый выгрузкой топлива из вагона; машинист крана (крановщик); помощник машиниста крана (крановщика)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
98 
	Пробоотборщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
99 
	Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем состоянии 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
100 
	Раздатчик нефтепродуктов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
101 
	Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания; слесарь-
 электрик по ремонту электрооборудования, занятый на пунктах технического обслуживания 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
102 
	Сливщик-разливщик, занятый на сливе-
 разливе нефтепродуктов, масел и других веществ 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
103 
	Составитель поездов; помощник составителя поездов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
104 
	Техник 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
105 
	Экипировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

II. Вагонное хозяйство 

	

	
	
106 
	Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 
	
107 
	Газорезчик, газосварщик,
 электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; электросварщик ручной сварки, занятые на пункте технического обслуживания вагонов     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
108 
	Грузчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
109 
	Дежурный стрелочного поста; старший дежурный стрелочного поста 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
110 
	Инженер-технолог; инженер по охране труда
 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 
	
111 
	Инструктор, работающий в вагонном депо; мастер вагонного депо; старший мастер вагонного депо; мастер, занятый в пункте подготовки вагонов под погрузку; мастер, занятый в пункте технического обслуживания вагонов; работник, занятый приемкой вагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
112 
	Мастер промывочно-
 пропарочной станции (поезда, пункта); бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
113 
	Машинист тепловоза; помощник машиниста тепловоза 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
114 
	Машинист крана (крановщик), занятый в пункте технического обслуживания вагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
115 
	Механик рефрижераторного поезда (секции) 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
116 
	Начальник депо; заместитель начальника депо; главный инженер; начальник пункта технического обслуживания вагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
117 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
118 
	Промывальщик-
 пропарщик цистерн; слесарь по ремонту подвижного состава, занятый заправкой и ремонтом клапанов сливных приборов цистерн
 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 
	
119 
	Рабочие, занятые на ремонте и обслуживании оборудования на путях пунктов подготовки вагонов под погрузку, пунктов перестановки вагонов, на специально выделенных путях отцепочного ремонта вагонов пунктов технического обслуживания 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
120 
	Ревизор по безопасности движения 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
121 
	Слесарь по ремонту подвижного состава и другие рабочие, занятые на ремонте грузовых вагонов, в пунктах технического обслуживания и перестановки вагонов, в автоконтрольных пунктах, на отцепочном ремонте 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 
	
122 
	Составитель поездов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
123 
	Старший осмотрщик вагонов; осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник вагонов; плотник и столяр, занятые в пунктах технического обслуживания при ремонте и подготовке вагонов к перевозкам, в пунктах перестановки вагонов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
124 
	Стропальщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
125 
	Экипировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
126 
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на пунктах технического обслуживания вагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
127 
	Электрогазосварщик, занятый на пункте технического обслуживания вагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

III. Хозяйство движения 

	

	
	
128 
	Дежурный по железнодорожной станции 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
129 
	Дежурный по парку (на железнодорожном транспорте)
 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 
	
130 
	Дежурный станционного поста централизации; дежурный по сортировочной горке 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
131 
	Дежурный стрелочного поста; оператор поста централизации; сигналист 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
132 
	Доставщик поездных документов 
	Жилет сигнальный *
 	2 
	2 

	

	
	
133 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
134 
	Кондуктор грузовых поездов; кондуктор главный грузовых поездов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
135 
	Начальник железнодорожной станции; заместитель начальника железнодорожной станции; главный инженер железнодорожной станции; начальник вагона-тренажера 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
136 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
137 
	Оператор по обработке перевозочных документов; при дежурном по станции; оператор при 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	маневровом диспетчере железнодорожной 
	При работе в помещении: 

	станции 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
138 
	Ревизор движения отделения железной дороги; ревизор коммерческий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
139 
	Регулировщик  скорости движения вагонов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	3 

	

	
	
140 
	Станционный рабочий 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
141 
	Составитель поездов; помощник составителя поездов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	3 

	

	
	
IV. Пассажирское хозяйство 

	

	
	
142 
	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
143 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
144 
	Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
145 
	Инструктор, мастер; старший мастер, занятые на пунктах технического обслуживания вагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
146 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
147 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
148 
	Машинист насосных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

           
      Примечание к разделу 5 "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ".

  
 Жилеты  сигнальные со световозвращающими накладками могут выдаваться также и работникам, профессии которых не указаны в настоящих Нормах, как "Дежурные" на основе аттестации рабочих мест по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом.   

 Примечания:   

  
 1.   Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 2.   Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой (*) 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 3.   Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 4.   В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценки рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.   

  
 5.   При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты.   

  
 6.   Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости.   

  
 7.   Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м.   

  
 8.   Сроки носки сигнальной тепловой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70:   

  
						
Наименование
 сигнальной теплой 
	Климатические пояса 
	
одежды 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	особый 
	
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	2,5 
	2 
	1,5 
	1,5 

 

  
 9.   Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.   

 Специальная  сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.   

 Флуоресцентный  материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает свеоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.   

  
 10.   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.   

  
 11.   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные и комбинированного материала; класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м, класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал - 0,50 м, световозвращающий материал - 0,13 м; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал -0,2 м.   

           

149 
	Мойщик-уборщик подвижного состава 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 
	
150 
	Начальник дирекции по обслуживанию пассажиров; заместитель начальника дирекции по обслуживанию пассажиров; главный инженер дирекции по обслуживанию пассажиров 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
151 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда управлений, дирекций железных дорог и 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	отделений железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы 

	

	

	
	
152 
	Начальник поезда пассажирского 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
153 
	Приемосдатчик груза и багажа 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
154 
	Проводник пассажирского вагона 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
155 
	Ревизор по безопасности движения 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
156 
	Старший осмотрщик вагонов; осмотрщик вагонов; слесарь по ремонту подвижного состава 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
157 
	Станционный рабочий 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
158 
	Экипировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
V. Служба пригородных перевозок 

	

	
	
159 
	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 

	

	
	
160 
	Водитель (машинист) дрезины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
161 
	Главный инженер; заместитель начальника депо; заместитель начальника пригородного участка производства; начальник депо; начальник пригородного участка производства 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 
	
162 
	Дежурный оборотного локомотивного депо; дежурный основного локомотивного депо 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
163 
	Дежурный стрелочного поста 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
164 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
165 
	Мастер; старший мастер; инструктор, занятые на пунктах технического обслуживания подвижного состава и пассажирских обустройств 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
166 
	Машинист электропоезда; машинист дизель-поезда; машинист крана (крановщик); помощник машиниста дизель-поезда; помощник машиниста электропоезда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
167 
	Мойщик-уборщик подвижного состава 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
168 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
169 
	Работник, занятый приемкой моторвагонного подвижного состава 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
170 
	Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом сооружений пассажирских обустройств 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	   

	
	
171 
	Ревизор по безопасности движения 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
172 
	Слесарь по ремонту подвижного состава 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
173 
	Составитель поездов; помощник составителя поездов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
174 
	Станционный рабочий 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
175 
	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
176 
	Экипировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
VI. Хозяйство сигнализации связи 

	

	
	
177 
	Водитель автомобиля     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
178 
	Водитель дрезины; помощник водителя дрезины; машинист мотовоза; помощник машиниста мотовоза 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
179 
	Инженер, старший электромеханик, электро-
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	механик, обслуживающие дорожные лаборатории автоматики и телемеханики, ремонтно-
 технологические участки дистанций сигнализации и связи (КИПы)

	

	

	
	
180 
	Инженер, старший электромеханик, электромеханик; электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 

	

	
	
181 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 
	
182 
	Инженер, электромеханик и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятые обслуживанием энергомеханических устройств ЭВМ, терминального оборудования 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
183 
	Кабельщик-спайщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
184 
	Мастер, слесарь механосборочных работ, занятый ремонтом горочного оборудования; старший электромеханик; электромеханик; электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки, занятый на механизированных и автоматизированных сортировочных горках 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
185 
	Начальник, заместитель начальника, главный инженер, инженер по безопасности движения, занятые на дистанции сигнализации и связи 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
186 
	Начальник, заместитель начальника, главный инженер производственного участка; начальник сортировочной горки (автоматизированной, механизированной)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
187 
	Начальник, инженер, старший электромеханик, электромеханик, обслуживающие вагон-
 лабораторию дорожной лаборатории автоматики и телемеханики; старший электромеханик и электромеханик, обслуживающие ремонтно-
 технологические участки 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 
	
188 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
189 
	Начальник поезда (ремонтно-
 восстановительного)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
190 
	Почтальон 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
191 
	Проводник, обслуживающий вагон специального технического назначения (вагон-лаборатории)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
192 
	Тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
193 
	Электрогазосварщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

VII. Хозяйство связи и вычислительной техники 

	

	
	
194 
	Водитель дрезины; машинист автомотрисы; помощник водителя дрезины; помощник машиниста автомотрисы 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 
	
195 
	Газорезчик; газосварщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
196 
	Инженер, старший электромеханик, электромеханик, электромеханик по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи, обслуживающие дорожные лаборатории связи; ремонтно-технологические участки дистанций связи, сигнализации и связи 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
197 
	Инженер, электромеханик и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятые обслуживанием энергомеханических устройств ЭВМ, терминального оборудования, трансформаторных подстанций, оборудования кондиционирования, вентиляции, энергоснабжения вычислительных центров 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 
	
198 
	Инженер по охране труда
      
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года

199 
	Кабельщик-спайщик 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 
	
200 
	Начальник дистанции связи, начальник участка дистанции сигнализации и связи; заместитель начальника дистанции связи; главный инженер дистанции связи
      
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 
	
201 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы, заместитель начальника службы, главный инженер службы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
202 
	Начальник поезда (ремонтно-
 восстановительного)
      
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 
	
203 
	Начальник телефонно-
 телеграфной станции; начальник, инженер, старший электромеханик, электромеханик, обслуживающие вагон-
 лабораторию дорожной лаборатории связи; техник, старший электромеханик и электромеханик, обслуживающие ремонтно-
 технологические участки 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 
	
204 
	Почтальон, курьер 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
205 
	Проводник, обслуживающий вагон специального технического назначения 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 

	

	
	
206 
	Старший электромеханик связи; электромеханик, электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

           

VIII. Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок 

	

	
	
207 
	Аккумуляторщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
208 
	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов, занятый на пункте коммерческого осмотра, приемосдатчик груза и багажа; приемосдатчик груза и багажа в поездах; приемщик поездов, агент по передаче грузов на пограничной станции (пункте), старший агент по передаче грузов на пограничной подстанции (пункте), занятые на пограничной и портовой станции 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
209 
	Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки; водитель мототранспортных средств 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
210 
	Главный инженер; заведующий контейнерной площадкой; заместитель начальника грузового района; заместитель начальника механизированной дистанции погрузочно-
 разгрузочных работ; заместитель начальника товарной станции; начальник грузового района; начальник механизированной дистанции погрузочно-
 разгрузочных работ; начальник товарной станции 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
211 
	Грузчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
212 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
213 
	Мастер погрузочно-
 разгрузочных работ; мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
214 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
215 
	Машинист самоходного весоповерочного вагона; помощник машиниста самоходного весоповерочного вагона 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
216 
	Мойщик-уборщик подвижного состава 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
217 
	Механизатор (докер-
 механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
218 
	Начальник отдела, начальник сектора охраны труда, занятые в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	начальника отдела; заместитель начальника службы, главный инженер службы 

	

	

	
	
219 
	Начальник производственного участка 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
220 
	Осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник вагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
221 
	Станционный рабочий; подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
222 
	Рабочие, занятые на ремонте и обслуживании оборудования на путях пунктов подготовки вагонов под погрузку, пунктов перестановки вагонов, на специально выделенных путях отцепочного ремонта вагонов и ремонта контейнеров, пунктов технического обслуживания 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
223 
	Ревизор весового хозяйства 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
224 
	Ревизор коммерческий, старший ревизор коммерческий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
225 
	Слесарь по контрольно-
 измерительным приборам и автоматике; слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; слесарь по ремонту подвижного состава; слесарь-ремонтник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
226 
	Стропальщик 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
227 
	Тракторист; машинист бульдозера 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
228 
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
229 
	Уборщик территорий, занятый на очистке территории дезинфекционно-промывочной станции, пункта 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

                

					
IX. Хозяйство электроснабжения 

	

	
	
230 
	Главный инженер; заместитель начальника дистанции электроснабжения; начальник дистанции электроснабжения; начальник отдела электрификации отделения дороги; начальники района контактной сети; начальник района электроснабжения; начальник ремонтно-ревизионного участка; начальник тяговой подстанции 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
231 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
232 
	Мастер; старший мастер; электромеханик; старший электромеханик, электромонтер контактной сети; электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, выполняющий противокоррозионные работы, занятый на обслуживании дистанционного управления и поста санкционирования; сигналист 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
233 
	Машинист автомотрисы, помощник машиниста автомотрисы, водитель дрезины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
234 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 
	
235 
	Электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 
	
236 
	Электромонтер тяговой подстанции 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
237 
	Энергодиспетчер 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	

 

					
X. Хозяйство пути 

	

	
	
238 
	Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов; машинист бульдозера; машинист экскаватора одноковшового; машинист автогрейдера 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 

	

	
	
239 
	Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений; монтер пути; техник, выполняющий работы на путях; электромеханик, занятый на работе по содержанию рельсовых цепей 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
240 
	Водитель дрезины; помощник водителя дрезины; машинист автомотрисы; помощник машиниста автомотрисы; машинист мотовоза; помощник машиниста мотовоза 
     
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 
	
241 
	Газорезчик; газосварщик;
 электрогазосварщик     
      
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 
	
242 
	Дежурный по переезду 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
243 
	Инженер, геолог, геодезист, маркшейдер, мастер, техник, работающие на дорожных мотоиспытательных путеобследовательских станциях, инженерно-
 геологических базах, габарито-
 обследовательских станциях 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
244 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
245 
	Кондуктор главный грузовых поездов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
246 
	Машинист железнодорожно-
 строительных машин; помощник машиниста железнодорожно-
 строительных машин; машинист самоходного весоповерочного вагона, помощник машиниста самоходного весоповерочного вагона; наладчик железнодорожно-
 строительных машин и механизмов; начальник путевой машины; слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
247 
	Мастер дорожный; старший мастер дорожный; мастер мостовой; мастер тоннельный; мастер цеха дефектоскопии; мастер, занятый на пневмообдувке; мастер участка; начальник участка пути; мастер, инженер-технолог, 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	работающие на путевой машине, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов 

	

	

	
	
248 
	Машинист компрессорных установок; машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания; машинист электростанции передвижной 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
249 
	Наладчик контрольно-
 измерительного вагона; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 

	

	

      

250 
	Начальник дистанции пути, начальник путевой машинной станции и их заместители на железных дорогах, главный инженер дистанции пути, главный инженер, начальник, заместитель начальника, работающие  в дирекции по ремонту пути; начальник дистанционной мастерской; начальник мостоиспытательной станции; начальник габарито-
 обследовательской станции; начальник дорожного центра диагностики путевого хозяйства и его заместитель; начальник контрольно-измерительного вагона и его заместитель; начальник инженерно-геологической базы и его заместитель; начальник участка лесонасаждений 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
251 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях, отделениях и дирекциях железных дорог, начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
252 
	Обходчик пути и искусственных сооружений 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
253 
	Оператор дефектоскопной тележки; оператор по путевым измерениям; помощник оператора дефектоскопной тележки 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
254 
	Рабочий зеленого строительства 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
255 
	Рабочие, занятые на ремонте искусственных сооружений 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
256 
	Распределитель работ 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
257 
	Ревизор по безопасности движения 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
258 
	Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте стрелок, шлагбаумов и на ремонте оборудования пневмообдувки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

XI. Хозяйство гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения 

	

	
	
259 
	Инженер по охране труда 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
260 
	Машинист железнодорожного водоснабжения 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
261 
	Машинист насосных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

262 
	Начальник дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения; заместитель начальника дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
		
263 
	Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
		
264 
	Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
265 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
266 
	Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом сооружений пассажирских обустройств 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
267 
	Слесарь-ремонтник, мастер дистанции водоснабжения и водоотведения; мастер дистанции гражданских сооружений железных 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	дорог; старший мастер дистанции водоснабжения и водоотведения; старший мастер дистанции гражданских сооружений железных дорог 

	

	

	

XII. Хозяйство капитального строительства 

	

	
	
268 
	Водитель дрезины; помощник водителя дрезины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
269 
	Кондуктор грузовых поездов 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
270 
	Машинист тепловоза; помощник машиниста тепловоза 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
271 
	Машинист компрессорных установок; машинист электростанции передвижной 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
272 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
273 
	Машинист насосных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
274 
	Сигналист 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	
	
275 
	Электромонтер контактной сети, электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	2 

	

	

XIII. Работники восстановительного поезда 

	

	
	
276 
	Аккумуляторщик; водитель автомобиля; машинист бульдозера; машинист крана (крановщик); помощник машиниста крана (крановщик); машинист электростанции передвижной; машинист насосных установок; механик; слесарь-ремонтник; стропальщик; такелажник; тракторист; электрогазосварщик; электромеханик 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
277 
	Начальник восстановительного поезда; заместитель начальника восстановительного поезда; мастер; инструктор; проводник 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

      
                     
      Примечание к разделу 5 "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ".

  
 Жилеты  сигнальные со световозвращающими накладками могут выдаваться также и работникам, профессии которых не указаны в настоящих Нормах, как "Дежурные" на основе аттестации рабочих мест по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом.   

 Примечания:   

  
 1.   Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 2.   Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой (*) 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 3.   Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 4.   В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценки рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.   

  
 5.   При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты.   

  
 6.   Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости.   

  
 7.   Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м.   

  
 8.   Сроки носки сигнальной тепловой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70:   

  
						
Наименование
 сигнальной теплой 
	Климатические пояса 
	
специальной одежды 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	особый 
	
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	2,5 
	2 
	1,5 
	1,5 

 

  
 9.   Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.   

 Специальная  сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.   

 Флуоресцентный  материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает свеоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.   

  
 10.   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.   

  
 11.   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного материала; класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м, класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал -0,2 м.   

  

	

	
	
6. Железнодорожный транспорт (железнодорожный внутризаводской транспорт) 

	

	
	
278 
	Водитель дрезины; машинист автомотрисы; машинист мотовоза; машинист путепередвигателя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
279 
	Дежурный по железнодорожной станции 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
280 
	Дежурный по переезду 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
281 
	Дежурный стрелочного поста 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
282 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
283 
	Машинист крана (крановщик); машинист подъемной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
284 
	Машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист тягового агрегата 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
285 
	Машинист уборочных машин; помощник машиниста уборочных машин 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
286 
	Монтер пути 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
287 
	Обходчик пути и искусственных сооружений 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
288 
	Осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник вагонов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
289 
	Составитель поездов; помощник составителя поездов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

7. Горная и металлургическая промышленность и металлургические производства других отраслей промышленности

	
I. Горнодобывающая промышленность

1. Подземные горные работы 

	

	
	
290 
	Доставщик крепежных материалов в шахту 
	На сухих работах: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
291 
	Дорожно-путевой рабочий 
	При выполнении работ: 

	

	По настилке и ремонту путей:

	

	На сухих работах:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На мокрых работах:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой или костюм сигнальный водонепроницаемый
 
	3 
	1 

	
	По обходу путей:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 2 года 

	

	
	
292 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
293 
	Машинист вагоно-
 опрокидывателя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
294 
	Машинист горных выемочных машин 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
295 
	Машинист насосных установок 
	При выполнении работы по обслуживанию пульпонасоса:

	

	На сухих работах:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На мокрых работах:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 2 года 

	

	
	
296 
	Машинист погрузочной машины; машинист вибропогрузочной установки; машинист погрузочно-доставочной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
297 
	Машинист подъемной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
298 
	Машинист скреперной лебедки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
299 
	Машинист установки по бурению стволов шахт полным сечением 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
300 
	Машинист электровоза шахтного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
301 
	Машинист экскаватора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
2. Открытые горные работы и шахтная поверхность 

	

	
	
302 
	Водитель автомобиля 
	При работе непосредственно на вскрышных работах, на вывозке горной массы из разрезов и на горных отвалах:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
303 
	Горнорабочий у экскаваторов, отвальных 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	мостов и отвалообразователей 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
304 
	Дорожно-путевой рабочий; монтер пути 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	

	
	Жилет сигнальный*
 	2 
	1 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
305 
	Доставщик крепежных материалов в шахту 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
306 
	Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
307 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
308 
	Машинист бульдозера 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
309 
	Машинист вагоно-
 опрокидывателя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
310 
	Машинист воздушно-
 канатной дороги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
311 
	Машинист глинорезной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
312 
	Машинист мотовоза 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	При работе без кабины или с открытой кабиной зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
313 
	Машинист насосных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
314 
	Машинист отвального моста; машинист 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	отвалообразователя; машинист отвального 
	При отсутствии утепленной кабины дополнительно: 

	плуга; машинист путепередвигателя; 

	

	машинисты всех машин, занятые на работах по укладке и уходу за железнодорожным полотном 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
315 
	Машинист погрузочной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
316 
	Машинист подъемной машины; моторист вентиляционной установки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
317 
	Машинист скреперной лебедки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
318 
	Машинист установки по обработке транспортных средств 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
319 
	Машинист электровоза шахтного; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	тепловоза; машинист паровоза 
	При работе без кабины или с открытой кабиной дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
320 
	Машинист экскаватора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
321 
	Рабочий противолавинной защиты 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
322 
	Тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

3. Дражные работы 

	

	
	
323 
	Горнорабочий россыпных месторождений, обслуживающий драгу 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
324 
	Драгер 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
325 
	Матрос драги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
326 
	Машинист драги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
327 
	Пробуторщик малолитражной драги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

                

  
 Примечания:   

  
 1.   Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 2.   Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой (*) 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 3.   Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 4.   В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценки рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.   

  
 5.   При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты.   

  
 6.   Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости.   

  
 7.   Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м.   

  
 8.   Сроки носки сигнальной тепловой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70:   

  
						
Наименование
 сигнальной теплой 
	Климатические пояса 
	
специальной одежды 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	особый 
	
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	2,5 
	2 
	1,5 
	1,5 

 

  
 9.   Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.   

 Специальная  сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.   

 Флуоресцентный  материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает свеоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.   

  
 10.   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.   

  
 11.   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного материала; класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м, класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал - 0,50 м, световозвращающий материал - 0,13 м; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал -0,2 м.   

  

	

	

II. Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг, 
агломерация, извлечение металлов и сплавов 

	

	
	
328 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
329 
	Машинист вагоно-
 опрокидывателя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
330 
	Машинист крана металлургического 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	производства 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Черная металлургия

1. Коксохимическое производство

Углеподготовительные цехи 

	

	
	
331 
	Вагонетчик воздушно-
 канатной дороги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
332 
	Машинист вагоно-
 опрокидывателя; машинист мостового перегружателя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
333 
	Машинист воздушно-
 канатной дороги; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист по обслуживанию силосов и 
	Зимой дополнительно: 

	угольной башни 

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

Производство каменноугольного кокса 

	

	
	
334 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При выполнении работ по обслуживанию маневровой лебедки (кабестана):

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
335 
	Машинист коксопогрузочной машины; машинист установки сухого тушения кокса; машинист электровоза тушильного вагона 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

Производство кристаллического нафталина, кумароновой смолы и 
смолоперерабатывающие цехи 

	

	
	
336 
	Грузчик 
	При выполнении работ на погрузке нафталина и антрацена:

	

	Жилет сигнальный*
 
	2 
	2 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

Производство термоантрацита 

	

	
	
337 
	Тоннельщик-моторист скипового подъемника 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

2. Доменное производство 

	

	
	
338 
	Машинист вагон-весов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
339 
	Машинист вагоно-
 опрокидывателя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
340 
	Машинист воздушно-
 канатной дороги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
341 
	Машинист крана металлургического 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	производства 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
342 
	Машинист шихтоподачи 
	Жилет сигнальный*
 	2 
	3 

	

	
	
343 
	Транспортировщик шихты 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
3. Сталеплавильное производство 

	

	
	
344 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
345 
	Выгрузчик на отвалах 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
346 
	Грузчик 
	При выполнении работ непосредственно в сталеплавильном производстве:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
347 
	Машинист крана металлургического 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	производства; машинист конвейера; машинист 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	машины для ломки футеровки конвертеров и ковшей; машинист-
 транспортировщик горячего металла 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
348 
	Машинист электровоза металлургического цеха 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
349 
	Машинист скипового подъемника 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
350 
	Транспортерщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

Производство ферросплавов

Общие профессии ферросплавного производства 

	

	
	
351 
	Выгрузчик на отвалах 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
352 
	Машинист крана металлургического 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	производства; машинист электровоза 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	металлургического цеха 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

4. Прокатное производство 

	

	
	
353 
	Машинист крана металлургического 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	производства; машинист загрузочных механизмов 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

5. Колесопрокатное и бандажное производство 

	

	
	
354 
	Машинист слитколомателя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

6. Производство огнеупоров

Огнеупоры 

	

	
	
355 
	Машинист крана (крановщик); машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	тельфера 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

7. Ремонт металлургических печей 

	

	
	
356 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Цветная металлургия

1. Подготовка сырья 

	

	
	
357 
	Машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист электровоза металлургического цеха; машинист электровоза тушильного вагона 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
358 
	Машинист перегружателей
 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 
	
2. Выплавка меди, никеля, свинца, олова, сурьмы из руд, концентратов, вторичных металлов и рафинирование меди, олова, свинца, сурьмы и цинка 

	

	
	
359 
	Машинист вагон-весов 
	При выполнении работ непосредственно в металлургических цехах:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
360 
	Машинист крана (крановщик); машинист крана металлургического 
	При выполнении работ по транспортировке расплавленного металла: 

	

	производства 

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
3. Вальцевание 

	

	
	
361 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
362 
	Подсобный рабочий 
	При постоянном выполнении работ на подвозке пыли и кеков, погрузке и выгрузке кеков:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

4. Производство глинозема и содовых продуктов

363 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ по разгрузке бокситов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

5. Производства алюминия 

	

	
	
364 
	Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки 
	При выполнении работ непосредственно в технологических цехах: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
365 
	Машинист перегружателей; машинист штыревого крана 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
366 
	Сортировщик; транспортерщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

6. Производство магния

Цехи обезвоживания 

	

	
	
367 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ на складе корналита:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
Электролизные цехи 

	

	
	
368 
	Машинист крана (крановщик)
 	При выполнении работ непосредственно в основных производственных цехах:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

7. Производство титана

Металлургические цехи плавки титаносодержащих концентратов и подготовки шихты 

	

	
	
369 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
Цехи хлорирования и ректификации 

	

	
	
370 
	Водитель погрузчика 
	При выполнении работ непосредственно в цехах хлорирования:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
371 
	Газоспасатель 
	При выполнении работ непосредственно в цехах хлорирования и восстановления:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
372 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
Цехи восстановления и сепарации 

	

	
	
373 
	Машинист крана (крановщик)
 	При выполнении работ непосредственно в цехах восстановления:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
Электролиз титана и его соединений 

	

	
	
374 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

8. Обработка и вторичная переработка цветных металлов 

	

	
	
375 
	Транспортировщик 
	При выполнени работ с серой: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
9. Производство элементарной серы 

	

	
	
376 
	Транспортировщик 
	На наружных работах зимой дополнительно

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

10. Производство карбонильного никеля 

	

	
	
377 
	Водитель погрузчика 
	При выполнении работ по перевозке сырья, готовой продукции и отходов производства, загрязненных карбонилом никеля:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	2 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
378 
	Машинист крана (крановщик)
 	При выполнении работ по загрузке сырья в колонны синтеза и по ремонту механо-технологического оборудования и аппаратов высокого давления, используемых для получения сырого карбонила никеля:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
11. Производство олова 

	

	
	
379 
	Водитель электро- и автотележки; водитель погрузчика 
	При выполнении работ непосредственно в технологических цехах: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
380 
	Машинист крана (крановщик)
 	При постоянной работе на транспортировке расплавленного металла:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

V. Общие профессии 

	

	
	
381 
	Водитель автомобиля 
	При выполнении работ по обслуживанию автокранов и бензовозов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
382 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
383 
	Водитель электро- и автотележки 
	При выполнении погрузочно-разгрузочных работ: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
384 
	Возчик 
	При работе на гужевом транспорте:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	

	
	
385 
	Машинист бульдозера; машинист скрепера; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист экскаватора; помощник машиниста 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	экскаватора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
386 
	Машинист вагоно-
 опрокидывателя; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист перегружателей 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 
	
387 
	Машинист крана (крановщик); машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	конвейера 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
388 
	Машинист паровоза; машинист тепловоза; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист электровоза металлургического цеха 
	Зимой дополнительно: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
389 
	Обходчик водопроводно-
 канализационной сети 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
390 
	Составитель поездов 
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	по поясам 

	
	При выполнении работы по перевозке раскаленных слитков и жидкого металла и шлака:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
391 
	Стропальщик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
392 
	Такелажник 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
393 
	Тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
394 
	Транспортировщик; транспортерщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

  
							
8. Действующие и строящиеся шахты, разрезы и предприятия угольной и сланцевой промышленности

I. Подземные работы на действующих и строящихся угольных и сланцевых шахтах, дренажных шахтах резервов, подземные по предупреждению и разведочному и техническому бурению и осушению шахтных полей 

	

	
		
395 
	Машинист горных выемочных машин 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
396 
	Машинист буровой установки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
		
397 
	Машинист подъемной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
398 
	Машинист электровоза шахтного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

II. Работы на поверхности действующих и строящихся угольных и сланцевых шахт. Поверхностные работы по предупреждению и тушению подземных пожаров, дегазации угольных пластов, бурению разведочных и технических скважин на шахтных полях действующих и строящихся шахт и осушению шахтных полей 

	

	
		
399 
	Вагонетчик воздушно-
 канатной дороги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
400 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

		

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
401 
	Возчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

		

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
402 
	Дорожно-путевой рабочий 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

		

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
		
403 
	Машинист бульдозера 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

		

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
404 
	Машинист конвейера; машинист крана 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	(крановщик); машинист компрессорных установок; машинист сортировки 
	На наружных, при работе в галереях, надшахтных зданиях на приемных площадках стволов шахт зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
405 
	Машинист подъемной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
		
406 
	Машинист электровоза шахтного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

		

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
407 
	Тракторист 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

		

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Работы на действующих и строящихся угольных и сланцевых разрезах, на добыче, переработке и транспортировании закладочных материалов и в производстве инертной пыли (на фабриках, в цехах и карьерах) 

	

	
		
408 
	Водитель автомобиля 
	При работе на автосамосвале непосредственно на вскрышных работах и на вывозке угля из разрезов:

		

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

		

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 
		
409 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

		

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
410 
	Выгрузчик на отвалах 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

		

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
411 
	Горнорабочий у экскаваторов, отвальных 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	мостов и отвалообразователей 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 2 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

		

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
		
412 
	Машинист автогрейдера; машинист дорожно-
 транспортных машин 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
413 
	Машинист буровой установки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
414 
	Машинист воздушно-
 канатной дороги; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист бульдозера; машинист дробильно-
 	На наружных работах зимой дополнительно: 

	погрузочного агрегата; машинист конвейера; машинист отвалообразователя; машинист отвального моста; машинист отвального плуга; машинист путепередвигателя; машинист погрузочной машины; машинист скрепера 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
415 
	Машинист экскаватора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	
	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
416 
	Такелажник 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

		

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
		
417 
	Тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

		

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Работы на углеобогатительных, брикетных фабриках, обогатительных и брикетных установках, сортировках шахт и разрезов (центральных, групповых) 

	

	
	
418 
	Вагонетчик воздушно-
 канатной дороги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
419 
	Водитель электро- и автотележки; водитель 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	погрузчика 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
420 
	Машинист бульдозера 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
421 
	Машинист экскаватора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
422 
	Машинист электровоза шахтного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
423 
	Машинисты, обслуживающие другие 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машины и механизмы 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
424 
	Тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
V. Работы на железнодорожном транспорте на действующих и строящихся шахтах, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках и в других организациях угольной и сланцевой промышленности 

	

	
	
425 
	Водитель дрезины 
	Полукомбинезон сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
426 
	Дежурный по переезду 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
427 
	Дежурный стрелочного поста 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	

	
	Зимой дополнительно: 

	

	

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
428 
	Мастер дорожный; старший мастер 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	дорожный 
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
429 
	Мастер по ремонту транспорта 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
430 
	Машинист автомотрисы 
	Полукомбинезон сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
431 
	Машинист железнодорожно-
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	строительных машин; машинист мотовоза; 
	Зимой дополнительно: 

	машинист путепередвигателя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
432 
	Машинист-инструктор локомотивных бригад 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
433 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
434 
	Машинист паровоза 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
435 
	Машинист электровоза шахтного; машинист тягового агрегата; машинист тепловоза 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
436 
	Машинист электростанции передвижной 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
437 
	Обходчик пути и искусственных 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	сооружений 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 4 года 

	

	

	
	Зимой дополнительно: 

	

	

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	По поясам 

	

	
	
438 
	Оператор дефектоскопной тележки; 
	Костюм дефектоскописта сигнальный 
	3 
	1 

	оператор по путевым измерениям 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	2 

	
	Зимой дополнительно:

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
439 
	Осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	вагонов 
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
440 
	Подсобный рабочий 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	
	
441 
	Регулировщик скорости движения вагонов 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Зимой дополнительно:

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
442 
	Слесарь по ремонту подвижного состава; 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	столяр, занятый ремонтом подвижного 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	состава 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
443 
	Слесарь-ремонтник 
	При выполнении работ по ремонту оборудования водоснабжения паровозов (водокачек):

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
444 
	Смазчик 
	При смазке вагонов:

	

	Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
445 
	Составитель поездов 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
446 
	Шлаковщик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 
	
447 
	Экипировщик 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
448 
	Электромеханик связи; старший электромеханик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	связи 
	Зимой дополнительно: 

	

	

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
449 
	Электромеханик участка энергетики и 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	электрификации 
	Зимой дополнительно: 

	

	

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
450 
	Электромонтер контактной сети 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
451 
	Электромонтер оперативно-выездной 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 

	бригады; электромонтер-
 релейщик 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	
	
452 
	Электромонтер по испытаниям и 
	При работе непосредственно на линии: 

	

	измерениям 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
453 
	Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	устройств сигнализации, централизации и 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	блокировки; электромонтер по 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
VI. Погрузочно-разгрузочные работы на действующих и строящихся шахтах, разрезах, карьерах, обогатительных и брикетных фабриках и в других организациях угольной и сланцевой промышленности 

	

	
	
454 
	Грузчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

 

  
					
9. Торфозаготовление и переработка торфа

I. Болотно-подготовительные и гидротехнические работы 

	

	
	
455 
	Машинист машин по подготовке торфяных 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	месторождений и эксплуатации 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
456 
	Машинист экскаватора одноковшового; помощник машиниста 
	На землеройных, погрузочно-разгрузочных работах и сводке леса: 

	экскаватора одноковшового; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	помощник машиниста экскаватора 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

II. Добыча, сушка и уборка торфа 

	

	
	
457 
	Машинист крана (крановщик)
 	При работе на погрузочно-разгрузочных работах: 

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
458 
	Машинист машин по добыче и переработке кускового торфа 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 сезона 

	

	
	
459 
	Машинист машин по добыче и переработке 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 сезона 

	фрезерного торфа 
	При выполнении работы по обслуживанию окараванивающей машины:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
460 
	Машинист торфодобывающего экскаватора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 сезона 

	

	
	
461 
	Слесарь по ремонту дорожно-строительных 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машин и тракторов; электромонтер по 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на работах в полевых условиях 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
462 
	Тракторист 
	На всех видах работ:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Переработка торфа

Производство торфяных брикетов 

	

	
	
463 
	Грузчик 
	На разгрузке торфяного сырья на бункере, на аварийном складе и на погрузке брикетов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

10. Строительство метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения (работники специфических профессий)

I. Подземные работы 

	

	
	
464 
	Горнорабочий подземный; крепильщик; 
	Костюм сигнальный 
	3 
	2 

	проходчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 2 года 

	

	

	 На мокрых работах дополнительно: 

	

	

	
	Костюм прорезиненный сигнальный 
	3 
	2 

	

	

	
	При замораживании грунтов: 

	

	

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	

	
	
465 
	Дорожно-путевой рабочий; тоннельный рабочий 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 на 1,5 года 

	
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 2 года 

	

	
	
466 
	Машинист насосных установок; машинист погрузочной машины; машинист крана (крановщик); машинист проходческого комплекса 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
467 
	Машинист электровоза шахтного, занятый на отвозке породы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

II. Открытый способ работ и работы на шахтной поверхности 

	

	
	
468 
	Машинист вагоноопрокидывателя; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист насосных установок; машинист 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	крана (крановщик); машинист подъемной машины; машинист погрузочной машины; машинист проходческого комплекса; машинист электровоза шахтного, занятый на отвозке породы 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

11. Деревообрабатывающее производство

I. Лесопильное, домостроительное, мебельное, бондарное, колодочное, катушечное, паркетное, кузовное, стружечное и ящичное производство

	

	
	
469 
	Водитель автомобиля 
	При работе на автомобиле-лесовозе:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	2 
	
II. Карандашное производство

1. Производство графита (стержневое) 

	

	
	
470 
	Возчик 
	На возке графита:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
471 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Общие профессии деревообрабатывающих производств 

	

	
	
472 
	Водитель автомобиля; водитель погрузчика; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист крана (крановщик)
 	На наружных работах при работе на кранах и машинах с неотапливаемыми кабинами зимой дополнительно: 

	

	

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
473 
	Грузчик 
	На подготовке и погрузке грузов на судах в морских портах и у морских причалов организаций:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
474 
	Лебедчик 
	При выполнении работы на биржах сырья:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
475 
	Машинист рубительной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
476 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
477 
	Рабочий, занятый подачей древесины в производство 
	При выполнении работы по подаче древесины в производство: 

	

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
478 
	Транспортировщик 
	При выполнении работы по транспортировке шлама, глины и химикатов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

12. Строительные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы 

	

	
	
479 
	Арматурщик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При выполнении работы по установке и укладке арматуры на наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
480 
	Асфальтобетонщик 
	По выполнении работ по разливу вяжущего материала из распределителей:

	

	Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении работы по развеске и дозировке материалов:

	

	Комбинезон сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении других работ:

	

	Костюм утепленный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	
	
481 
	Асфальтобетонщик-
 варильщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
482 
	Бетонщик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
483 
	Бурильщик шпуров; машинист буровой 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	установки 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
484 
	Взрывник 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Полуплащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	дежурный 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
485 
	Газосварщик; машинист контактно-сварочной 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	установки передвижной для сварки 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	магистральных газонефте-
 продуктопроводов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
486 
	Гидромониторщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
487 
	Дорожный рабочий 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	Жилет сигнальный*
 
	2 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	по поясам 

	

	
	
488 
	Землекоп 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
489 
	Известегасильщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
490 
	Изолировщик на гидроизоляции; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	изолировщик на термоизоляции 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
491 
	Каменщик 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
492 
	Кессонщик-аппаратчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
493 
	Кессонщик-слесарь; кессонщик-
 электромонтажник 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 на 2 года 

	

	
494 
	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 
	При работе на жесткой кровле: 

	штучных материалов 
	Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При работе на мягкой кровле:

	

	Комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой или костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
495 
	Кровельщик по стальным кровлям 
	Комбинезон сигнальный 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
496 
	Машинист автовышки и автогидроподъемника; машинист автоямобура 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	При постоянном выполнении работ на открытом воздухе зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
497 
	Машинист автогудронатора; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист битумоплавильной передвижной установки; 
	При постоянном выполнении работ на наружных работах зимой дополнительно: 

	машинист бурильнокрановой самоходной машины; машинист вакуумной установки; машинист грейдер-элеватора; машинист ледорезной машины; машинист моечных машин; машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания; дозировщик компонентов бетонных смесей; дробильщик; транспортерщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
498 
	Машинист автокомпрессора; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист компрессора передвижного с 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	двигателем внутреннего сгорания; машинист компрессора передвижного с электродвигателем; машинист компрессорных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
499 
	Машинист автополивочной машины; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист буровой установки; машинист вибропогружателя 
	Машинисту железнодорожно-строительных машин: занятому на хоппер-дозаторе дополнительно:

	

	бескопрового; машинист газодувных машин;
 	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	2 
	1 

	машинист дренажной машины; машинист 
	Зимой дополнительно:

	

	железнодорожно-
 строительных машин; машинист землеройно-
 фрезерной самоходной машины; машинист машины для устройства швов при выполнении дорожных работ; машинист механизированного оборудования по подъему подвижной (скользящей) опалубки; машинист механизированного натяжного устройства для изготовления напряженно-
 армированных конструкций; машинист насосных установок; машинист уплотняющей и планировочно-
 уплотняющей машины; машинист электролебедки; сушильщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
500 
	Машинист бетоносмесителя 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	передвижного; машинист растворонасоса; машинист растворосмесителя 
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:

	

	передвижного; моторист бетоносмесительных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
501 
	Машинист землесосного плавучего несамоходного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	снаряда; машинист механического 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок; машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
502 
	Машинист подъемника грузопассажирского строительного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
503 
	Машинист подъемника мачтового, стоечного и 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	шахтного 
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
504 
	Машинист смесителя асфальтобетона передвижного; машинист распределителя цемента гравитационного прицепного; машинист укладчика асфальтобетона 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
505 
	Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
506 
	Машинист экскаватора роторного; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	автогрейдера; машинист бульдозера; машинист 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	катка самоходного с гладкими вальцами; машинист крана автомобильного; машинист крана (крановщик); водитель автомобиля; водитель погрузчика; тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
507 
	Машинист экскаватора одноковшового; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист грейдера прицепного; машинист 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	дизель-молота бескопрового; машинист копра; машинист машины для изоляции газо-
 нефтепродуктопроводов; машинист скрепера (скреперист); машинист трубогибочной установки передвижной; машинист трубоочистительной машины; машинист трубоукладчика 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
508 
	Машинист электростанции передвижной 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
509 
	Монтажник наружных трубопроводов 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
510 
	Монтажник оборудования металлургических заводов 
	При выполнении работ на системах густой и жидкой централизованной смазки: 

	
	Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
511 
	Монтажник по монтажу стальных и 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	железобетонных конструкций 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
512 
	Монтажник связи-
 антеннщик; монтажник оборудования связи;
 	Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный 
	3 
	1 

	монтажник связи-
 линейщик 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
513 
	Монтажник связи-
 кабельщик; монтажник связи-спайщик 
	Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
514 
	Монтажник технологического оборудования и 
	Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный 
	3 
	1 

	связанных с ним конструкций 
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	

	
	
515 
	Монтер пути 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
516 
	Мостовщик 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
517 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
518 
	Рабочий зеленого строительства 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
519 
	Речной рабочий на подводно-технических, габионных и фашинных работах, выполняемых с поверхности; речной рабочий на эксплуатации и обслуживании несамоходных плавучих 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	снарядов и других плавучих средств 

	

	

	
	
520 
	Такелажник на монтаже 
	Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
521 
	Трубоклад промышленных 
	Комбинезон сигнальный 
	3 
	1 

	железобетонных труб 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
522 
	Трубоклад промышленных 
	Костюм сигнальный 
     
 	3 
	1 

	кирпичных труб 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
13. Судостроительные и судоремонтные работы 

	

	
		
523 
	Машинист сухих доковых установок 
	При выполнении работ в доковых шахтах: 

		

	

		

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

		
524 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ в доках:

		

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

14. Жилищно-коммунальное хозяйство

I. Трамвайно-троллейбусное хозяйство 

	

	
	
525 
	Водитель трамвая; водитель троллейбуса 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
526 
	Дежурный стрелочного поста 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	

	Зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
527 
	Диспетчер; ревизор по безопасности движения 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
528 
	Машинист железнодорожно-
 	При работе на шпалоподбивочной машине: 

	

	строительных машин 
	Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	

	При работе в необогреваемых вагонах (кабинах, машинах) зимой:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
529 
	Машинист зумпфового агрегата 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
530 
	Монтер пути; обходчик пути и искусственных 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	сооружений 
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Зимой дополнительно:

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
531 
	Рабочие, занятые обслуживанием фуникулера, канатно-
 	При работе в необогреваемых вагонах (кабинах, машинах) зимой: 

	

	кресельной дороги, канатно-бугельной дороги, маятниковой дороги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
532 
	Слесарь механосборочных работ 
	При выполнении работы по изготовлению, сборке, монтажу и ремонту стрелок и путевых конструкций:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
533 
	Слесарь по ремонту подвижного состава;
 	При выполнении работ на линии и конечных станциях: 

	 слесарь-электрик по  ремонту электрооборудования;
 	Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный 
	3 
	1 

	электромонтер по  ремонту и обслуживанию 
	Зимой дополнительно: 

	

	электрооборудования 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	по поясам 

	
	При выполнении работ на канавах, ночных и профилактических осмотрах:

	

	
	Комбинезон или костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

 

  Примечания:

  
 1.   Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 2.   Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой (*) 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 3.   Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.   

  
 4.   В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценка рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.   

  
 5.   При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты.   

  
 6.   Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости.   

  
 7.   Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м.   

  
 8.   Сроки носки сигнальной тепловой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70:   

  
						
Наименование
 сигнальной теплой 
	Климатические пояса 
	
специальной одежды 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	особый 
	
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	2,5 
	2 
	1,5 
	1,5 

 

  
 9.   Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.   

 Специальная  сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.   

 Флуоресцентный  материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает свеоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.   

  
 10.   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.   

  
 11.   В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного материала: класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м, класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал - 0,50 м, световозвращающий материал - 0,13 м; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал -0,2 м.   

      

					
534 
	Составитель поездов 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 

	

	
	
535 
	Электромонтажник по кабельным сетям; 
	Костюм сигнальный хлопчатобумажный 
	3 
	по поясам 

	электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 
	Зимой дополнительно: 

	

	линий высокого напряжения и контактной 
	Во II и I поясах: 

	

	сети; электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств 
	Костюм сигнальный хлопчатобумажный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	связи; электромонтер по обслуживанию и ремонту 
	В особом, IV и III поясах: 

	

	устройств сигнализации, централизации и блокировки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
536 
	Электромонтер по ремонту и монтажу 
	Костюм сигнальный хлопчатобумажный 
	3 
	1 

	кабельных линий 
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

II. Набережные, гидравлические устройства, дренажные работы 

	

	
	
537 
	Дорожный рабочий 
	При выполнении работ на обслуживании мостов и гидротехнических сооружений:

	

	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	дежурный 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
538 
	Машинист буровой установки 
	При выполнении работ в галереях глубокого дренажа:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
539 
	Машинист насосных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
540 
	Осмотрщик гидротехнических объектов 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой или плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
541 
	Рабочий, занятый очисткой рек, отмелей и карнизов набережных и колодцев 
	Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	
	
542 
	Рабочий, занятый на разработке и устройстве набережных 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	
	
543 
	Слесарь-ремонтник; подсобный рабочий 
	При выполнении работ в галереях глубокого дренажа, коллекторах и на насосных станциях:

	

	Костюм сигнальный хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	

III. Газовое хозяйство 

	

	
	
544 
	Машинист газораздаточной станции 
	Жилет сигнальный хлопчатобумажный 
	2 
	1 

	

	
	
545 
	Слесарь аварийно-
 восстановительных работ в газовом хозяйстве 
	Костюм сигнальный хлопчатобумажный  
 
на утепляющей прокладке или костюм сигнальный с антистатической отделкой на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный хлопчатобумажный или с антистатической отделкой на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
546 
	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
	Жилет сигнальный хлопчатобумажный 
	2 
	1 

	
	При выполнении работ на газорегуляторных и газгольдерных станциях:

	

	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	2 
	1 на 3 года 

	
	Зимой дополнительно:

	

	
	Жилет сигнальный хлопчатобумажный 
	2 
	1 

	

	
	
547 
	Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
	При выполнении работ по эксплуатации подземных газопроводов, ликвидации утечек газа и аварий на подземных газопроводах:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При выполнении работы по обходу трасс газопроводов:

	

	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	2 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Водопроводно-канализационное хозяйство 

	

	
	
548 
	Контролер водопроводного хозяйства 
	При выполнении работ по снятию показаний водомеров в сырых помещениях, затапливаемых водой:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
549 
	Машинист насосных установок 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	При постоянной занятости на наружных работах зимой:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
550 
	Монтажник наружных трубопроводов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
551 
	Обходчик водопроводно-
 канализационной сети 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
552 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
553 
	Рабочий, занятый на работах по сооружению, 
	Комбинезон сигнальный 
	3 
	1 

	очистке и ремонту шахтных колодцев и фильтров 
	Зимой дополнительно: 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	1 
	по поясам 

	

	
	
554 
	Слесарь аварийно-
 восстановительных работ 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
     
 	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке
 
	3 
	по поясам 

	
	При выполнении работ в коллекторах канализационной сети:

	

	Гидрокостюм с сигнальными элементами
 
	3 
	дежурный 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке
 
	3 
	по поясам 

	
	При выполнении работ по ремонту и обслуживанию водопроводных и канализационных магистральных сетей:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

V. Дорожно-мостовое хозяйство 

	

	
	
555 
	Асфальтобетонщик, подсобный рабочий; занятые обслуживанием асфальтобетонных работ 
	Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный 
	3 
	1 

	

	
	
556 
	Битумщик; весовщик; дозировщик материалов, занятый дозированием 
	Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный 
	3 
	1 

	дробленого камня и битума; дробильщик; 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	машинист смесителя асфальтобетона передвижного; машинист битумоплавильной передвижной установки; моторист бетоносмесительных установок 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
557 
	Дорожный рабочий 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
558 
	Монтажник наружных трубопроводов 
	Костюм прорезиненный сигнальный 
	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

VI. Санитарная очистка огородов 

	

	
	
559 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
560 
	Возчик 
	При выполнении работ по вывозке нечистот и гниющего мусора:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
561 
	Грузчик 
	При выполнении работ по перевозке нечистот, гниющего мусора и трупов животных:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
562 
	Машинист бульдозера; машинист экскаватора 
	При выполнении работ на свалке бытовых отходов: 

	одноковшового 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
562 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ по обслуживанию мусоросжигательных печей:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При выполнении работ по обслуживанию снегопогрузчика:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

VII. Утилизация и переработка бытовых отходов; утилизационные заводы 

	

	
	
564 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
565 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
566 
	Грузчик 
	При выполнении работ по уборке трупов павших животных:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
567 
	Машинист крана (крановщик)
 	При выполнении работ по обслуживанию бункеров и транспортеров, перегружающих мусор:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
568 
	Рабочий по благоустройству 
	При выполнении работ по уборке гниющего мусора  вручную:

	

	
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

VIII. Общие профессии 

	

	
	
569 
	Слесарь аварийно-
 восстановительных работ 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	

      

					
15. Эксплуатация метрополитена 

	

	
	
570 
	Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и 
	При выполнении работ по погрузке и замене шпал, пропитанных антисептиками, замене и промывке щебня: 

	искусственных сооружений; монтер пути 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 

	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При выполнении работы со шпалоподбойками:

	

	Костюм сигнальный 

	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При производстве работ по водоборьбе и очистке лотков:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При производстве других работ по текущему содержанию, ремонту и реконструкции пути и контактного рельса:

	

	Костюм сигнальный 

	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При работе по изготовлению клееболтовых стыков дополнительно:

	

	Костюм сигнальный 
	3 
	2 

	

	
	
571 
	Водитель дрезины; машинист автомотрисы; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист мотовоза; помощник водителя 
	Зимой дополнительно: 

	дрезины; помощник машиниста автомотрисы; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	помощник машиниста мотовоза 

	

	

	
572 
	Дежурный стрелочного поста 
	На работе в тоннелях и на открытых линиях метрополитена:

	

	Костюм сигнальный 

	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
573 
	Машинист железнодорожно-
 	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	строительных машин; помощник машиниста 
	Полуплащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	железнодорожно-
 строительных машин; 
	Зимой дополнительно: 

	

	наладчик железнодорожно-
 строительных машин и механизмов; слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
574 
	Машинист зумпфового агрегата; слесарь зумпфового агрегата;
 	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	дренажник 
	При работе в тоннеле зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 3 года 

	

	

	
	Дренажнику, занятому в промерзаемых тоннелях и на открытых участках, зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
575 
	Машинист компрессорных установок; машинист электросварочного 
	При выполнении работы по ремонту, реконструкции и текущему содержанию пути и тоннельных сооружений: 

	передвижного агрегата с двигателем внутреннего 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	сгорания 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
576 
	Машинист моечной установки; машинист моечных машин, занятый 
	При выполнении работы по очистке и мойке роликовых подшипников подвижного состава: 

	промывкой и выщелачиванием состава в ваннах и моечных машинах 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	
	
577 
	Машинист электропоезда, работающий на моторвагонном электропоезде; машинист-инструктор локомотивных бригад; помощник машиниста электропоезда, работающего на моторвагонном электропоезде 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
578 
	Машинист эскалатора; ремонтировщик резиновых 
	На остальных работах: 

	

	изделий, занятый ремонтом, обслуживанием 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	и ревизионными работами эскалаторных машин; слесарь-электрик по 
	На наружных работах и при работе в тоннеле зимой дополнительно: 

	обслуживанию и ремонту эскалаторов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
579 
	Обходчик пути и искусственных сооружений 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	 
 	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 

	

	

	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 3 года 

	

	

	При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно: 

	

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
580 
	Оператор дефектоскопной тележки; оператор по 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	путевым измерениям; помощник оператора 
	На наружных работах дополнительно: 

	дефектоскопной тележки 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
     
 	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
581 
	Осмотрщик вагонов; слесарь по ремонту 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	подвижного состава; бригадир 
	Зимой дополнительно: 

	(освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
582 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ по транспортировке колесных пар:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
583 
	Рабочий, занятый на скорой технической помощи; мастер, занятый 
	При работе на скорой технической помощи служб метрополитена и восстановительных базах: 

	на скорой технической помощи 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
584 
	Тоннельный рабочий 
	При выполнении работ по содержанию тоннельных сооружений:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении работ по уходу и содержанию промерзаемых тоннелей и открытых станций зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	При выполнении работы по очистке витражей:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении работы по ремонту тоннельных сооружений:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 

	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	дежурный 

	
	При выполнении геодезическо-маркшейдерских работ:

	

	Костюм сигнальный 

	3 
	1 

	
	При работах в стволах и коллекторах вентиляционных шахт зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

      

16. Целлюлозно-бумажное, гидролизное и лесохимическое производства

Общие профессии целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического и картонажного производств, производства двуокиси хлора и хлората натрия 

	

	
	
585 
	Водитель автомобиля; водитель погрузчика; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист крана (крановщик)
 	На наружных работах при работе на кранах и машинах с неотапливаемыми кабинами зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
586 
	Грузчик; подсобный рабочий 
	При выполнении работы по подготовке и погрузке лесных и целлюлозно-бумажных грузов на судах в морских портах и у морских причалов предприятий: 

	

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Полуплащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
587 
	Лебедчик 
	При выполнении работы на биржах сырья:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 
	
588 
	Транспортировщик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
589 
	Приемосдатчик груза и багажа; сдатчик экспортных лесоматериалов  
 	При выполнении работы на речном транспорте и нефтеналивных судах в морских портах: 

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

17. Геологические, топографо-геодезические, изыскательские, землеустроительные работы и картографическое производство

Сезонные и круглогодичные геолого-разведочные, геолого-съемочные, поисковые, гидрогеологические, инженерно-геологические, топографо-геодезические, аэрогеологические, геофизические, изыскательские, землеустроительные и другие работы в полевых условиях - в отрядах, партиях, нефтеразведках, экспедициях и геоконторах, включая отряды, партии и экспедиции научно-исследовательских институтов и изыскательских организаций 

	

	
	
590 
	Взрывник 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 на 9 месяцев 

	
	На поверхностных работах:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	Полуплащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
591 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
592 
	Возчик 
	При работе в экспедиции, партии и отряде: 

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
593 
	Дорожно-путевой рабочий 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
594 
	Замерщик на топографо-
 геодезических и маркшейдерских 
	При работе в полевых отрядах, партиях и экспедициях: 

	работах; монтажник геодезических знаков; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	рабочий на геологических работах; рабочий на 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	 геофизических работах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
595 
	Каротажник; машинист каротажной станции 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
596 
	Машинист автогрейдера; машинист бульдозера; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	машинист грейдера прицепного; тракторист 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
597 
	Машинист буровой установки; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	бурильнокрановой самоходной машины 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
598 
	Машинист буровых установок на нефть и газ; слесарь по обслуживанию 
     
 	В экспедиции, партии и отряде при выезде на ремонт бурового, горного и энергетического оборудования: 

	 буровых; электромонтер по обслуживанию буровых 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
599 
	Машинист подъемника, занятый на работе по 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	опробованию скважин; машинист электростанции 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	передвижной; моторист цементировочного агрегата; моторист цементо-
 пескосмесительного агрегата 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
600 
	Машинист электровоза шахтного; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	компрессорных установок; машинист насосных 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	установок; машинист паровой машины и локомобиля; машинист скреперной лебедки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
601 
	Проходчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 сезона 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 сезона 

	

	

      

18. Микробиологическая промышленность

Производство товарного солода 

	

	
	
602 
	Машинист перегружателей 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

19. Организации здравоохранения и социальной защиты населения, медицинские и учебные заведения, производства бактериальных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок

I. Санитарно-профилактические учреждения

Противочумные учреждения 

	

	
	
603 
	Водитель автомобиля, занятый на грузовой и 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	специализированной машине; кучер 
	Зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

II. Производство учебно-наглядных пособий 

	

	
	
604 
	Возчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Общие профессии 

	

	
	
605 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

20. Лесозаготовительные, лесосплавные, лесоперевалочные, лесохозяйственные организации и химлесхозы

I. Лесозаготовительные работы 

	

	
	
606 
	Вальщик леса; водитель погрузчика, занятый вождением самоходного погрузчика; возчик леса; грузчик, занятый на трелевке и вывозке живицы и осмола; дорожный рабочий, занятый на строительстве лесовозных дорог и усов; лебедчик на трелевке леса; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на верхнем складе; лесоруб; машинист трелевочной машины; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования, занятый на лесосеках и лесовозных дорогах;
 	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на лесосеках и верхнем складе; подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса, занятый на подготовке лесосек и верхнем складе; разметчик хлыстов, занятый на лесосеках и верхнем складе; тесчик спецсортиментов, занятый на лесосеках и верхнем складе; тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса, занятый на подготовке лесосек к рубке, на 

	

	строительстве лесовозных дорог, усов и на верхнем складе, вывозке живицы и осмола; штабелевщик древесины, занятый на верхнем складе 

	

	

	
	
607 
	Водитель автомобиля, занятый на вывозке леса, живицы и осмола; трелевщик; чокеровщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
608 
	Грузчик; дорожный рабочий, занятый на обслуживании лесовозных дорог и усов; контролер лесозаготовительного производства и лесосплава; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на нижнем складе; машинист-
 крановщик, занятый на погрузке, разгрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах; обрубщик сучьев, занятый на нижнем складе; оператор раскряжевочной установки; оператор сучкорезной установки; оператор автоматизированного лесотранспортера; слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования; транспортерщик 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	

	

	
	
609 
	Заготовщик 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	
	
610 
	Окорщик; дровокол 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	1 

	

	

II. Лесосплав 

	

	
	
611 
	Лебедчик на лесосплаве; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на сплавных работах; машинист-крановщик, занятый на сплавных работах; машинист сплоточной (сортировочной) машины; сплавщик; тракторист на подготовке лесосек,
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	трелевке и вывозке леса, занятый на сплавных работах 

	

	

	
	
612 
	Сортировщик древесины на воде 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 на 3 года 

	

	
	
613 
	Такелажник 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 на 2 года 

	

	

III. Прочие работы 

	

	
	
614 
	Мастер, занятый на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных дорог, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
615 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

21. Электроэнергетическая промышленность

I. Тепловые электростанции (паротурбинные, дизельные, локомобильные и другие) 

	

	
	
616 
	Грузчик 
	При выполнении работ по погрузке и разгрузке твердого топлива, промышленных отходов и колчедана:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
617 
	Машинист бульдозера 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
618 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
619 
	Машинист паровой машины и локомобиля 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
620 
	Машинист топливоподачи 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
621 
	Обходчик трассы гидрозолоудаления и золоотвалов 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой или комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 

	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

      

22. Электротехническое производство

I. Кабельное производство 

	

	
	
622 
	Грузчик 
	При выполнении работ на погрузке-выгрузке :

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

II. Производство кислотных аккумуляторов 

	

	
	
623 
	Водитель электро- и автотележки 
	При выполнении работ по перевозке изделий из свинцовых сплавов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Производство щелочных аккумуляторов и медноокисных элементов 

	

	
	
624 
	Машинист механического или флотационного обогащения руды 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Электроугольное производство 

	

	
	
625 
	Грузчик 
	При выполнении работ на погрузке, разгрузке и транспортировке сажи, графитов пеков:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
626 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ на погрузке, разгрузке и транспортировке сажи, графитов пеков:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

V. Производство слоистых пластиков, намоточных изделий и профильных стеклопластиков 

	

	
	
627 
	Машинист крана (крановщик)
 	При непосредственном выполнении работ в основном производстве:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

23. Связь 

	

	
	
628 
	Антеннщик-мачтовик; кабельщик-спайщик; подсобный рабочий; электромеханик связи; электромонтер 
	При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных воздушных и кабельных сооружений: 

	канализационных сооружений связи; 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	электромонтер линейных сооружений телефонной 
	Плащ непромокаемый сигнальный 
	3 
	1 

	связи и радиофикации; электромонтер станционного телевизионного 
	При выполнении работ по спайке кабелей в колодцах, протяжке подземных кабелей и установке железобетонных опор и приставок дополнительно: 

	оборудования, занятый на наружных работах 
	Комбинезон хлопчатобумажный сигнальный 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
629 
	Водитель аэросаней, в том числе занятый вождением 
	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	 глиссеров 
	При работе в особом и IV поясах:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	
	
630
      
 	Возчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При работе на трактах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
631 
	Монтажник оборудования связи; монтажник связи - 
кабельщик; монтажник 
	При выполнении работы по прокладке городских и междугородных кабелей: 

	связи - линейщик; монтажник связи - спайщик 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
     
 	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При выполнении работ по монтажу городских и междугородных кабельных линий:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	При работе в городе дополнительно:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой при прокладке и монтаже городских и междугородных кабелей дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
632 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ по уборке и мытью кабин телефонов-автоматов, установленных на улице:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
633 
	Проводник-электромонтер почтовых вагонов; работник 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	разъездной почтовых вагонов и пароходов 
	Работнику разъездному почтовых вагонов и пароходов зимой дополнительно: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
634 
	Фельдъегерь 
	При работе на трактах и в аэропортах:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	дежурный 

	
	При работе на трактах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
Общие профессии 

	

	
	
635 
	Монтажник по монтажу стальных и 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 на 10 месяцев 

	железобетонных конструкций 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 4 года 

      

					
24. Организации Российской академии наук

Круглогодичные (зимовочные) экспедиции (кроме стационарных), отряды, партии и группы, а также экспедиции, партии и группы, выполняющие работы в зимне-весеннее и осенне-зимнее время 

	

	
	
636 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
637 
	Механик вездехода; тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

      

25. Пищевая, мясная и молочная промышленность

I. Масложировое производство

8. Общие профессии мыловаренного производства и производства тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков 

	

	
	
638 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работы по подвозке сырья:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах по подвозке сырья зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	по поясам 

	
	На наружных работах по подноске кислот зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

II. Добыча и производство поваренной соли

1. Подземная добыча соли и шахтная поверхность 

	

	
	
639 
	Дорожно-путевой рабочий 
	При выполнении подземных работ: 

	

	
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 
	
640 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

2. Озерная добыча соли 

	

	
	
641 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
642 
	Машинист агрегатов по добыче соли в озере 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
643 
	Машинист бульдозера 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
644 
	Машинист мотовоза 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
645 
	Машинист паровоза 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	

	
	
646 
	Машинист солекомбайна 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
647 
	Путевой рабочий на озере 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

3. Общие профессии для всех видов добычи соли 

	

	
	
648 
	Грузчик 
	При выполнении работы по погрузке и разгрузке соли:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
649 
	Машинист крана (крановщик)
 	При работе на железнодорожном кране (кроме озерной добычи):

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
650 
	Машинист мотовоза; машинист экскаватора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Машинисту мотовоза на наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
651 
	Путевой рабочий на озере 
	Жилет сигнальный 
     
 	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный

	2 
	1 
	
III. Производство викелей (резиновых уплотнительных колец к крышкам стеклянных банок) 

	

	
	
652 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работы по подаче химсырья и транспортировке колец:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Производство мясных продуктов

Производство мясокостной и кровяной муки и удобрений 

	

	
	
653 
	Машинист крана (крановщик); транспортировщик 
	При выполнении работы по обслуживанию тельфера: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

V. Маслодельное, сыродельное и молочное производства

1. Общие профессии маслодельного, сыродельного и молочного производств 

	

	
	
654 
	Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
655 
	Грузчик; транспортировщик 
	При выполнении работ внутри производственных помещений:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

VI. Холодильная промышленность 

	

	
	
656 
	Машинист крана (крановщик)
 	При работе на льдозаводах: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

VII. Общие профессии для отраслей пищевой, мясной и молочной промышленности 

	

	
	
657 
	Машинист паровой машины и локомобиля; машинист паровых турбин 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
658 
	Машинисты погрузочно-разгрузочных машин всех наименований 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

26. Элеваторная, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность

I. Элеваторная и мукомольно-крупяная промышленность 

	

	
	
659 
	Рабочий, постоянно занятый на погрузке-разгрузке зерна, отрубей и отходов в вагонах и на судах-баржах, а также на подработке зерна на складах с передвижными транспортными механизмами 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
II. Общие профессии 

	

	
	
660 
	Водитель погрузчика; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	штабелеформирующей машины 
	Зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
661 
	Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции; тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
662 
	Машинист автомобилеразгрузчика; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин; машинист 
	На наружных работах зимой в особом, IV, III, II и I поясах дополнительно: 

	вагоноопрокидывателя; моторист механической лопаты 
	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	

      

27. Производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов

Общие профессии 

	

	
	
663 
	Водитель электро- и автотележки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
28. Нефтяная и газовая промышленность (бурение скважин, добыча нефти, газа, газового конденсата, озокерита; переработка природного и нефтяного газа, газового конденсата; транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; подземная газификация углей; нефтебазы)

I. Бурение нефтяных и газовых скважин 

	

	
	
664 
	Вышкомонтажник; вышкомонтажник-
 сварщик; вышкомонтажник-
 	Костюм сигнальный с масловодоотталкивающей пропиткой антистатический 
	3 
	1 

	электромонтер 
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с масловодоотталкивающей пропиткой антистатический 
	3 
	по поясам 

	

	
	
665 
	Машинист подъемника, занятый на работах по 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	опробованию скважин 
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
666 
	Обходчик линейный 
	При выполнении работ по обслуживанию промысловых газовых сетей:

	

	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

II. Транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; нефтебазы 

	

	
	
667 
	Машинист газораздаточной станции 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
668 
	Обходчик линейный; трубопроводчик линейный 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 2 года 

	
	Зимой дополнительно:

	

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

III. Обслуживание основных производств (бурение скважин, добыча и переработка нефти, газа и газового конденсата, транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; нефтебазы) 

	

	
	
669 
	Водитель автомобиля 
	При выполнении работ по обустройству и обслуживанию буровых, нефтегазопромысловых объектов и нефтегазопроводов (при выполнении работы по обслуживанию установленных на автомобиле агрегатов):

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
670 
	Машинист бульдозера; машинист крана 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	(крановщик); машинист грейдера прицепного; 
	Зимой дополнительно: 

	

	машинист скрепера (скреперист); машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	трубоукладчика; тракторист 
	Машинисту крана (крановщику), занятому работой на плавучем кране и машинисту трубоукладчика, занятому на работе по благоустройству и обслуживанию морских нефтегазопромысловых объектов:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
671 
	Машинист передвижного компрессора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
672 
	Такелажник 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Шахтная добыча нефти и озокерита

1. Подземные работы 

	

	
	
673 
	Дорожно-путевой рабочий 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	2 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	

	
	
674 
	Доставщик крепежных материалов в шахту; крепильщик 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 
	3 
	2 

	
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	

	
	
675 
	Лебедчик; стволовой 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
676 
	Машинист погрузочной машины 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
677 
	Машинист электровоза шахтного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
2. Открытые горные работы и работы на шахтной поверхности 

	

	
	
678 
	Дорожно-путевой рабочий 
	Костюм сигнальный 
     
 	3 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
679 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
680 
	Машинист погрузочной машины; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	экскаватора 
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

V. Производство глинопорошков, утяжелителей и углещелочных и химических реагентов для бурения скважин 

	

	
	
681 
	Грохотовщик; дробильщик; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	конвейера; машинист мельниц; машинист погрузочной машины;
 	На наружных работах зимой дополнительно: 

	машинист питателя; машинист бульдозера; машинист экскаватора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

VI. Общие профессии

682 
	Машинист передвижного компрессора 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

      

					
29. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность

I. Производство синтетического спирта

1. Компримирование и транспортировка газа 

	

	
	
683 
	Обходчик линейный 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
2. Производство высших жирных спиртов методом алюмоорганического спирта 

	

	
	
684 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

II. Производство синтетического каучука

1. Производство хлоропренового, изопренового, спиртового, бутилового и других синтетических каучуков

Производство без применения кислот 

	

	
	
685 
	Транспортировщик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
2. Производство найрита и севанита. Абсорбция

Газоспасательные работы в производстве каучука 

	

	
	
686 
	Возчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Резиношинное производство

1. Изготовление резиновых изделий

Изготовление резиновых смесей 

	

	
	
687 
	Лебедчик; рабочие, занятые подъемом аэростата; рабочие, руководители и специалисты, занятые на испытании аэростатов 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

2. Производственно-вспомогательные работы 

	

	
	
688 
	Водитель электро- и автотележки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На постоянных наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
689 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
690 
	Транспортировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

3. Асбестовое производство 

	

	
	
691 
	Водитель электро- и автотележки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

4. Производство технического углерода (сажи)

692 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
693 
	Водитель электро- и автотележки; грузчик; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	стропальщик; транспортировщик, 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	занятый на межцеховом транспорте 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
694 
	Возчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

5. Производство регенерата 

	

	
	
695 
	Водитель электро- и автотележки; слесарь-ремонтник 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Производство толуола

1. Синтез толуола 

	

	
	
696 
	Машинист крана (крановщик), работающий на мостовом кране вне помещения 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

2. Канатные дороги 

	

	
	
697 
	Машинист воздушно-
 канатной дороги; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	транспортировщик 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

V. Производство дифенилолпропана 

	

	
	
698 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

VI. Магистральный трубопровод (этиленопровод) 

	

	
	
699 
	Обходчик линейный 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 2 года 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

VII. Общие профессии 

	

	
	
700 
	Водитель электро- и автотележки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
701 
	Газоспасатель 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

      

					
30. Машиностроительное и металлообрабатывающее производства

I. Чугунолитейное производство и литье цветных металлов 

	

	
	
702 
	Машинист крана (крановщик)
 	При работе на тельфере по транспортировке горячего металла:

	

	Жилет сигнальный

	2 
	1 
	
II. Кузнечно-прессовые и штамповочные работы 

	

	
	
703 
	Машинист крана (крановщик)
 	При работе на тельфере по транспортировке горячего металла:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

III. Разработка, ремонт, сборка и испытание тягачей, автомобилей и тракторов 

	

	
	
704 
	Водитель-испытатель 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Производство мипоры 

	

	
	
705 
	Транспортировщик 
	При выполнении работ по отправке готовой продукции:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

31. Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений 

	

	
	
706 
	Водитель автомобиля 
	При работе на спецмашине и одновременном исполнении обязанностей дозиметриста:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При работе на спецмашине с неотапливаемой кабиной зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
32. Промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность

I. Горные работы подземным и открытым способами 

	

	
	
707 
	Водитель погрузчика; водитель электро- и 
	При выполнении подземных работ: 

	

	автотележки; машинист мотовоза; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	электровоза шахтного; помощник машиниста 
	При выполнении работ на поверхности: 

	

	электровоза шахтного 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 на 2 года 

	
	При работе без кабины или с открытой кабиной зимой дополнительно:

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
708 
	Дорожный рабочий; дорожно-путевой 
	На подземных работах: 

	

	рабочий 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах дополнительно:

	

	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	3 
	1 на 3 года 

	
	Зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
709 
	Лебедчик; машинист горных выемочных машин; машинист дробильно-
 помольно-сортировочных механизмов; машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	компрессорных установок; машинист конвейера; машинист насосных установок; машинист отвалообразователя; машинист скрепера (скреперист); машинист экскаватора; опрокидчик; транспортировщик 

	

	

	

II. Производство неметаллорудных материалов

1. Обогащение нефрита 

	

	
	
710 
	Грузчик 
	При выполнении работы по погрузке графитовой руды и графита:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

2. Обогащение талька 

	

	
	
711 
	Грузчик 
	При выполнении работы по погрузке тальковой руды и талька:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

III. Производство цемента 

	

	
	
712 
	Грузчик 
	При выполнении работ по подвозке и погрузке цементного сырья, добавок и угля:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	2 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
713 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Производство извести, гипса и других вяжущих изделий из них

Производство гипсобетонных крупноразмерных перегородочных панелей методом проката 

	

	
	
714 
	Транспортерщик 
	При выполнении работ по обслуживанию элеваторов, шнеков, ленточных транспортеров при транспортировке гипса:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	

V. Производство стеновых материалов

Производство обожженного кирпича, керамической черепицы и блоков 

	

	
	
715 
	Грузчик 
	При выполнении работ по погрузке топлива:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	2 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

VI. Производство теплоизоляционных материалов

1. Переработка доменных шлаков, производство минеральной (шлаковой и стеклянной) ваты и других неорганических теплоизоляционных материалов

716 
	Грузчик 
	При выполнении работ по погрузке гранулированного шлака:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	2 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

2. Производство камышита 

	

	
	
717 
	Грузчик 
	При выполнении работ по погрузке и выгрузке камышита и камышитовых плит:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

VII. Производство строительной керамики

1. Производство изделий из керамики и фарфоро-фаянса 

	

	
	
718 
	Грузчик 
	При выполнении работ по погрузке и разгрузке гудрона:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

VIII. Производство стекла и изделий из стекла

Производство стекла (строительного, технического и др.) 

	

	
	
719 
	Грузчик 
	При выполнении работ по погрузке материалов и шихты:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

IX. Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий

Производство бетонных, железобетонных, пенобетонных и шлакобетонных изделий 

	

	
	
720 
	Машинист крана (крановщик)
 	При выполнении работ по обслуживанию портального крана:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах и при работах на открытых полигонах зимой дополнительно: 

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

X. Производство полимерных строительных материалов

Производство алкидного линолеума и изделий из пробки 

	

	
	
721 
	Подсобный рабочий 
	При выполнении работ по подготовке сырья и подвозке его к месту работы:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

XI. Общие профессии 

	

	
	
722 
	Водитель погрузчика; дробильщик; лебедчик; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист бульдозера; машинист воздушно-
 	На наружных работах зимой дополнительно: 

	канатной дороги; машинист конвейера; машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания; машинист компрессора передвижного с электродвигателем; машинист крана (крановщик); машинист скрепера (скреперист); машинист экскаватора; машинист крана автомобильного; моторист механической лопаты; опрокидчик; транспортерщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

      

33. Осуществление наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды

I. Работники, выполняющие работы в особом поясе, а также на высоте свыше 3000 м над уровнем моря независимо от пояса

Работники сквозных профессий, выполняющие работы в особом климатическом поясе, а также на высоте свыше 3000 м над уровнем моря независимо от пояса 

	

	
	
723 
	Водитель автомобиля (кроме легкового автомобиля)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
724 
	Возчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	
	
725 
	Монтажник связи-
 антеннщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 2 года 

	

	
	
726 
	Тракторист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

II. Работники, выполняющие работы на борту воздушных судов 

	

	
	
727 
	Техник; лебедчик 
	При выполнении работы по обслуживанию и подъему аэростатов:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

34. Паросиловое и энергетическое хозяйство (кроме производства электрической энергии) 

	

	
	
728 
	Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

35. Авиационная и оборонная промышленность

I. Летно-технический состав (наземный) 

	

	
	
729 
	Ведущие инженеры всех наименований и инженеры по 
	При постоянной работе по подготовке воздушных судов к полетам: 

	эксплуатации всех наименований, не участвующие в полетах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
730 
	Механик, техник авиационный, не участвующие в полетах 
	При постоянной работе на аэродроме по непосредственной подготовке воздушных судов к полетам:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
731 
	Оператор заправочных станций 
	При постоянной работе на аэродроме по заправке самолета горюче-смазочными и другими материалами:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
732 
	Работник, занятый в службе радиосветотехнического 
	При постоянной работе на аэродроме по обеспечению полетов: 

	

	оборудования аэродрома, не участвующий в полетах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	

II. Работники аэродрома 

	

	
	
733 
	Аэродромный рабочий 
	Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами 
	1 
	1 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
734 
	Рабочий, инженер, мастер, техник, занятые в эксплуатационно-ремонтном отделе 
	При постоянном выполнении работ на аэродромах в воинских частях и гражданской авиации по доводке и гарантийному обслуживанию авиационной техники: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	
	
735 
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
	При постоянном выполнении работ на аэродроме: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	до износа 

	

	

III. Оптическое стекловарение и оптико-механическое производство

1. Общие профессии 

	

	
	
736 
	Подсобный рабочий; грузчик; транспортировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

IV. Производство полимерных композиционных материалов (ПКМ) и изделий из них 

	

	
	
737 
	Подсобный рабочий; транспортировщик 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

Примечание к разделу 35 "Авиационная и оборонная промышленность":

1. В костюмах летних для работников гражданской авиации с сигнальными элементами площадь световозвращающего материала должна быть не менее 0,10 м. 

2. Летно-подъемный персонал при передвижении по территории аэродрома вне транспорта, должен обеспечиваться жилетами сигнальными 2 класса защиты. Срок носки жилета - до износа. 

	

3. Допускается заменять жилет сигнальный 2 класса защиты на костюм хлопчатобумажный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м. 

4. Допускается не использовать сигнальные жилеты в осенне-зимний период в случае, если утепленная спецодежда обеспечивает 2 класс  защиты. 

	

	

      

36. Сельское и водное хозяйство

I. Полеводство и землеустройство 

	

	
	
738 
	Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	производства 
	Зимой дополнительно:

	

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	При постоянной работе по известкованию и внесению удобрений в почву зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

II. Водное хозяйство 

	

	
	
739 
	Обходчик пути и искусственных сооружений 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	

III. Общие профессии предприятий сельского и водного хозяйства 

	

	
	
740 
	Водитель автомобиля 
	При выполнении работ на ветеринарных спецмашинах (ДУК и ВДН):

	

	Дополнительно к отраслевым нормам выдачи спецодежды, установленным для водителей грузовых и специальных автомобилей всех марок:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
741 
	Кучер 
	При выполнении работ на легковом транспорте:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	дежурный 

	

	

      

37. Рыбная промышленность

I. Краболовные флотилии

1. Добывающий флот 

	

	
	
742 
	Лебедчик; машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

2. Плавучие заводы (базы); транспортно-буксирный, приемный, рефрижераторный, учебный, технический, ледокольный, нефтеналивной флот; портовый флот; плавучие холодильники; плавучие краны; рыболовно-надзорный флот 

	

	
	
743 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

II. Обработка рыбы 

	

	
	
744 
	Грузчик 
	При выполнении работ в базовых портпунктах, в рыбных портах и на предприятиях при обработке судов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

38. Химическое производство

1. Производство карбида кальция.

Известково-обжигательные печи 

	

	
	
745 
	Дробильщик; машинист крана (крановщик); 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	подсобный рабочий 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

2. Производство гидрохлорида кальция 

	

	
	
746 
	Грузчик; машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

3. Производство этилена и пропилена 

	

	
	
747 
	Машинист компрессорных 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	установок; машинист крана (крановщик); 
     
 	На наружных работах зимой дополнительно: 

	слесарь-ремонтник 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

4. Производство синильной кислоты и цианистых солей 

748 
	Машинист крана (крановщик); 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	транспортировщик 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

5. Производство этиленгликоля, окиси этилена и ее производных и хлорекса 

	

	
	
749 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

6. Нейтрализация и дегазация промстоков, содержащих цианистые соединения

Товарный отдел 

	

	
	
750 
	Обходчик линейный; мастер, занятый работой 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	на открытом воздухе 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

7. Переработка отходов производства эфиров 

	

	
	
751 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

8. Производство химических средств защиты растений и их расфасовка 

	

	
	
752 
	Водитель электро- и автотележки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

9. Производство хлорокиси меди и металлических порошков методом распыления 

	

	
	
753 
	Машинист крана (крановщик)
 	При выполнении работ на складе металлолома: 

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
10. Производство жирных спиртов С7-С9 

	

	
	
754 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

11. Производство хладонов 

	

	
	
755 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

12. Производство тетраэтилсвинца и этиловой жидкости

Производство свинцового сплава 

	

	
	
756 
	Машинист крана (крановщик)
 	При выполнении работ по обслуживанию тельфера: 

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

Регенерация свинца 

	

	
	
757 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

13. Производство капролактама, гидрирование фенола (производство циклогексанола) 

	

	
	
758 
	Водитель погрузчика, водитель электро- и 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	автотележки, занятые в производстве 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	капролактама 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
759 
	Машинист крана (крановщик), занятый в цехе капролактама 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

14. Производство мочевины и сухого льда 

	

	
	
760 
	Водитель погрузчика; грузчик; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	транспортировщик 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

15. Аммиакопровод 

	

	
	
761 
	Обходчик линейный; трубопроводчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	линейный 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

16. Производство аммиака

762 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

17. Производство цианистого плава 

	

	
	
763 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

18. Производство циамида кальция 

	

	
	
764 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	

	
	
19. Производство диметиламинов, диметилацетамида, катамина АБ, диметилформамида, моно-, ди- и полиизоционатов, карбамида 

	

	
	
765 
	Машинист крана (крановщик); машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	кратцера 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

20. Сернокислотное производство

Вывозка огарка 

	

	
	
766 
	Водитель автомобиля, работающий на грузовом автомобиле; машинист мотовоза 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

Производство сложных удобрений и тукосмесей 

	

	
	
767 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

21. Производство обесфторенных фосфатов 

	

	
	
768 
	Водитель погрузчика; грузчик; машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

22. Производство сульфоугля 

	

	
	
769 
	Машинист крана (крановщик); машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	фрезагрегата; транспортерщик 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

23. Производство фосфоритной муки (фосфоритные мельницы) 

	

	
	
770 
	Машинист крана (крановщик); машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	мотовоза; машинист экскаватора 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	одноковшового; машинист экскаватора роторного 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
771 
	Монтер пути; рабочий, занятый обслуживанием 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	экскаватора роторного и экскаватора 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	одноковшового 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

24. Производство сульфитных солей (гидросульфита, сульфита натрия, гипо- и пиросульфита) 

	

	
	
772 
	Транспортировщик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

25. Производство фосфорной кислоты

Экстракционный способ 

	

	
	
773 
	Водитель автомобиля 
	При выполнении работ по вывозу и разгрузке технологических отходов:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

26. Производство хлористого калия, обогащение карнолита апатитового, нефелинового концентрата, фосфоритной муки и боратового концентрата 

	

	
	
774 
	Машинист воздушно-
 канатной дороги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
775 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
776 
	Обходчик линейный 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

27. Производство красного фосфора, фосфидов цинка, сернистого фосфора, фосфористого кальция 

	

	
	
777 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

28. Производство желтого фосфора 

	

	
	
778 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	

	
	
29. Производство соды и содопродуктов

Получение извести 

	

	
	
779 
	Вагонетчик воздушно-
 канатной-дороги 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

Получение очищенного рассола 

	

	
	
780 
	Машинист подъемника, занятый на работе по 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	опробованию скважин 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

30. Производство сернистого натрия 

	

	
	
781 
	Машинист крана (крановщик), 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	транспортировщик 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

31. Производство эпсомита и глауберовой соли (природных) 

	

	
	
782 
	Дорожно-путевой рабочий 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
783 
	Машинист бульдозера; машинист тепловоза 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	Плащ непромокаемый сигнальный
 
	2 
	дежурный 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 
	
784 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

32. Производство белой сажи, жидкого стекла и метасиликата натрия 

	

	
	
785 
	Водитель погрузчика; транспортерщик; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	транспортировщик 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

33. Производство хромовых соединений

Производство монохромата натрия 

	

	
	
786 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
Общие профессии производств хромовых соединений 

	

	
	
787 
	Водитель электро- и автотележки; водитель 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	погрузчика 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

34. Добыча и обработка природной соды 

	

	
	
788 
	Тракторист, занятый на содоломных работах 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

Добыча содовой руды 

	

	
	
789 
	Горнорабочий, занятый на доставке (подноске) 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	взрывчатых материалов 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
790 
	Дорожно-путевой рабочий, дорожный рабочий, 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	занятые на очистке канав, путей, поддирке и настилке 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	 путей и ремонте дамб 
	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 

	

	
	
791 
	Машинист паровой машины и локомобиля 
	При выполнении работ по обслуживанию локомобиля:

	

	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

Отделение кальцинации 

	

	
	
792 
	Грузчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
793 
	Загрузчик-выгрузчик; транспортировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
794 
	Машинист скрепера (скреперист); 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	транспортерщик 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

Добыча тенардита и его переработка 

	

	
	
795 
	Путевой рабочий на озере 
	Костюм сигнальный 
     
 	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

35. Производство хлористого аммония (технического и тукового) 
	
газофазным способом 

	

	
	
796 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

36. Производство гидрата окиси кальция и мела химически осаженного 

	

	
	
797 
	Водитель погрузчика; транспортировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

37. Производство гопкалита и двуокиси марганца 

	

	
	
798 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

38. Производство эмалированных изделий 

	

	
	
799 
	Машинист крана (крановщик); 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	стропальщик 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

39. Производство двуокиси титана 

	

	
	
800 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

40. Общие профессии рабочих производства лаков и красок 

	

	
	
801 
	Транспортировщик; водитель погрузчика; грузчик 
	При выполнении работ на доставке и вывозке сырья и готовой продукции: 

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

41. Производство охры 

	

	
	
802 
	Машинист экскаватора 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	

	
	
42. Производство ультрамарина. Производство керамических изделий

Производство полуфабрикатов

Печное отделение 

	

	
	
803 
	Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки; сортировщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

43. Производство фенола и резорцина из бензола, п-крезола 

	

	
	
804 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

44. Производство нитро- и динитронафталина 

	

	
	
805 
	Подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный

	2 
	1 
	
45. Размольно-смесовые отделения анилиновых красителей

806 
	Водитель погрузчика; лифтер, занятый на обслуживании грузового лифта; транспортерщик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

46. Производство фталевого ангидрида 

	

	
	
807 
	Водитель погрузчика; транспортировщик, 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	обслуживающий стадии дистилляции и перегонки 
	На наружных работах зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

	

	
	
47. Производство дивинилбензола, сополимера стирола с дивинилбензолом, ионообменных, конденсационных и поликонденсационных смол 

	

	
	
808 
	Водитель погрузчика; подсобный рабочий; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	транспортировщик 
	Фартук прорезиненный 
	дежур-
 ный 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

48. Производство силиката свинца 

	

	
	
809 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

49. Производство ферромагнитных порошков 

	

	
	
810 
	Лебедчик 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

50. Производство коагулянта (сернокислый алюминий) 

	

	
	
811 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

51. Сероплавление 

	

	
	
812 
	Дорожно-путевой рабочий; рабочие, занятые на внутризаводском 
	При работе на внутризаводском транспорте сероплавильного цеха: 

	

	транспорте 
	Костюм сигнальный 
	3 
	1 

	

	

52. Производство кремнемедного сплава 

	

	
	
813 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

53. Производство гликолей, тормозной жидкости и антифризов 

	

	
	
814 
	Водитель погрузчика 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

54. Производство йода

Сырьевое хозяйство производства йода и брома

Заготовка рапы 

	

	
	
815 
	Водитель автомобиля 
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

55. Производство кормового монокальцийфосфата 

	

	
	
816 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	При выполнении работ на стадии грануляции на открытом воздухе зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

56. Производство воска 

	

	
	
817 
	Машинист экскаватора; подсобный рабочий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

57. Отделение кумпримирования газов, наполнения и испытания баллонов 

	

	
	
818 
	Рабочий, обслуживающий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	внутрицеховой транспорт; транспортировщик,
 	
     На наружных работах зимой дополнительно: 

	занятый укладкой баллонов 
	
Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

58. Денитрация и концентрация отработанной серной кислоты 

	

	
	
819 
	Машинист крана (крановщик); машинист 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	экскаватора роторного 
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

59. Льдозаводы 

	

	
	
820 
	Загрузчик-выгрузчик; машинист крана (крановщик); рабочий, занятый выгрузкой и развозкой льда, рассола по цехам льдодробилки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	2 

	

	

60. Горно-химические работы 

	

	
	
821 
	Дорожный рабочий 
	Костюм сигнальный
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	
	
822 
	Машинист вагоноопрокидывателя 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	по поясам 

	

	

61. Вспомогательные производства и профессии

Газоспасательные станции 

	

	
	
823 
	Водитель автомобиля; газоспасатель 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

					
39. Сквозные профессии  всех отраслей экономики 

	

	
	
824 
	Водитель-испытатель 
	При испытании мотоциклов методом обкатки:

	

	Комбинезон сигнальный 

	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке
 
	3 
	по поясам 

	
	При постоянной работе на испытании мотоциклов пробегом:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	1 на 2,5 года 

	

	
	
825 
	Водитель электро- и автотележки 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 9 месяцев 

	
	Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно: 

	

	

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 на 9 месяцев 

	

	
	
826 
	Возчик 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
827 
	Газоспасатель 
	Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой с антистатической отделкой
 
	3 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Костюм сигнальный на утепляющей прокладке хлопчатобумажный или с антистатической отделкой 
	3 
	по поясам 

	

	
	
828 
	Грузчик; рабочий, выполняющий 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	погрузочно-разгрузочные работы 
	Зимой на открытом воздухе дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
829 
	Машинист двигателей внутреннего сгорания; 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	машинист паровой машины и локомобиля

	

830 
	Машинист крана (крановщик)
 	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	
	
831 
	Машинист электростанции 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	передвижной 
	
Зимой дополнительно: 

	
	Жилет сигнальный
 
	2 
	1 
	
832 
	Стропальщик; такелажник 
	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	
	
На наружных работах зимой дополнительно:

	

	Жилет сигнальный 
	2 
	1 

	

	

      

	
Примечания: 

	
1. Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

	
2. Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой * 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

	
3. Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

	
4. В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценки рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроками носки - до износа или как дежурные. 

	
5. При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты. 

	
6. Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости, вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости. 

	
7. Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м. 

	
8. Сроки носки сигнальной теплой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70: 

      

							
Наименование 
	Климатические пояса 

сигнальной теплой 
	I 
	II 
	III 
	IV 
	особый 

специальной обежды 

	

	
	
Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 
	3 
	2,5 
	2 
	1,5 
	1,5 

 

            

       9. Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.

       Специальная сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.

       Флуоресцентный материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает светоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.

       10. В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.

       11. В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного материала: класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м; класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал - 0,50 м, световозвращающий материал - 0,13 м; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал - 0,2 м.

  

  
            
 Текст документа сверен по:
   
 Бюллетень трудового и социального 
законодательства РФ, N 5, 2006 год (приказ);
 Бюллетень трудового и социального 
законодательства РФ, N 7, 9, 10, 11, 12, 2006 год     
 (приложение)